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江苏省生态环境分区管控综合查询报告
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	耐尼恩南京实验室建设项目

	项目代码
	2601-320161-89-01-917078

	建设单位联系人
	黄**
	联系方式
	133****6460

	建设地点
	南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座

**室

	地理坐标
	（118度41分21.91秒，32度11分12.048秒）

	国民经济行业

类别
	[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训
	建设项目行业类别
	四十五、研究和试验发展，98中的“专业实验室、研发（试验）基地”

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室
	项目审批（核准/备案）文号
	宁新区管审备〔2026〕

90号

	总投资（万元）
	230
	环保投资

（万元）
	36

	环保投资占比（%）
	15.7
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	134.6（租赁建筑面积）

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	规划名称：《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》
审批机关：南京市人民政府
审批文号：宁政复〔2016〕114号

规划名称：《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》

审查机关：江苏省生态环境厅

审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2024〕5号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》（宁政复〔2016〕114号）相符性分析

根据《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》，NJJBb040规划单元四至范围：东至江北大道、西至宁连高速，北至万家坝路、南至东大路-扬子铁路线—浦六路—浦泗路—龙泰路—解放路—永丰路一线。产业重点发展方向为软件研发、先进制造业、生物医药、北斗产业和研发拓展。其中，软件研发主要发展移动互联网、电子商务等软件及信息服务业，先进制造业主要发展轨道交通、智能电网等，生物医药产业主要发展生物医药研发和制造、化学医药、现代中药、医疗器械等。

相符性分析：本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座，属于南京江北新区NJJBb040单元规划范围内，用地性质为科研设计用地。本项目主要建设膜片钳技术仪器展示中心，建成后将进行意向客户参观，仪器展示及试用，售后产品维护等工作，进行实验的目的除给客户演示仪器实验过程，还提供仪器操作的培训和进行电生理研究。因此本项目行业类别含[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，属于重点发展的研发拓展和生物医药。因此，本项目土地利用和产业类型符合《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》要求。

与《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》的相符性分析

南京高新技术产业开发区由江苏省政府、南京市政府共同创建于1988年9月，1991年3月被国务院批准为全国首批、江苏省首家国家级高新区（（91）国科发火字918号），批准规划面积16.5平方公里，批准的四至范围为北起龙王山北麓（即龙山北路），西至宁启铁路，南临京沪铁路，东至宁扬一级公路（即江北大道快速路）。

2023年，南京高新技术产业开发区管理委员会以批准规划面积16.5平方公里（东至江北大道快速路，南接东大路，西临宁启铁路、朱家山河，北至龙山北路）作为规划范围，组织编制了《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》。

规划范围：东至江北大道快速路，南接东大路，西临宁启铁路，朱家山河，北至龙山北路，规划总面积为16.5平方公里。

规划产业定位：做大做强“生物医药、集成电路、智能制造”产业，加快拓展“新一代信息技术”产业，延伸发展“气象产业、数字创意等”现代产业体系，其中生物医药产业，重点发展基因产业、免疫细胞治疗、CAR-T细胞治疗、生物医药、化学医药、医药研发、诊断试剂、医疗器械、临床研究等领域，围绕生物医药产业链上“研发、中试、生产、流通”等环节持续升级完善产业链，打造生物医药产业新高地。

相符性分析：本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座，属于南京高新技术产业开发区开发建设规划范围内，本项目主要建设膜片钳技术仪器展示中心，进行意向客户参观，仪器展示及试用服务，也涉及仪器操作培训和进行电生理研究，所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，属于生物医药产业重点发展中的医药研发大类。因此，本项目与《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》相符。

与《市政府办公厅关于印发<南京市打造新医药与生命健康产业地标行动计划>的通知》（宁政办发〔2020〕35号）相符性分析

《通知》指出：以打造新医药与生命健康产业地标为主线，坚持特色发展，聚焦创新药物、医疗器械、细胞工程与基因技术等重点领域，建设以细胞与基因产业为特色的产业高峰。医药方向要发展细胞与基因产业，重点发展细胞存储、细胞技术研发、免疫细胞治疗、干细胞治疗，基因测序、基因编辑、基因工程药物、基因治疗、基因芯片、基因大数据等。依托江北新区构建南京综合细胞资源库与细胞制备中心，搭建新药检测公共服务平台、生物医药CDMO服务平台，布局基因检测、基因编辑、抗体药物、免疫细胞治疗、靶向药物等技术领域。
相符性分析：本项目选址于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座，主要建设膜片钳技术仪器展示中心，供意向客户参观、仪器展示及试用，还提供仪器操作的培训和进行电生理研究。属于生物医药CDMO服务平台，与《市政府办公厅关于印发<南京市打造新医药与生命健康产业地标行动计划>的通知》（宁政办发〔2020〕35号）相符。

与《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析

《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》由江苏省生态环境厅以“苏环审〔2024〕5号”文通过审查。本项目与规划环评审查意见相符性见表1-1。

表1-1  本项目与规划环评审查意见的相符性分析

规划环评及审查意见要求
本项目情况

相符性分析

（一）《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。
本项目主要进行膜片钳技术仪器展示和对客户进行试用和培训，进行电生理研究。属于生物医药产业重点发展中的医药研发大类，符合南京高新技术产业开发区建设规划、江北新区国土空间总体规划和生态环境分区管控实施方案。
相符

（二）严格空间管控，优化空间布局。严格落实生态空间管控要求，龙王山景区原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。高新区内绿地及水域在规划期内原则上不得开发利用。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。居住用地与工业用地间设置不少于50米的空间防护距离并适当进行绿化建设，确保高新区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。

本项目建设于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期E座，不占用生态管控区，距离最近的生态管控区为龙王山景区，最近距离约390m；最近的居住敏感目标为香溢紫郡雅苑，最近距离约300m，符合规划周边空间防护距离要求。
相符

（三）严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理等相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2025年，高新区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到27微克/立方米；朱家山河、石头河、学府渠应稳定达到地表水Ⅲ类标准。

本项目营运期实验废气、危险废物暂存废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后排放；实验产生的再次清洗废水、实验设备排水经高温高压灭活后与纯水制备浓水一起经大楼专用管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后与经化粪池处理的生活污水一起接管盘城污水处理厂；噪声经隔声减振等措施处理后达标排放；产生的固体废物均委托处置，零排放；新增排放的废水、废气污染物可在区域平衡，满足污染物总量管控要求。
相符

（四）加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进高新区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。

本项目为实验室项目，满足规划环评生态环境准入清单要求，项目研发工艺和设备可达到同行业先进水平。
相符
（五）完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。完善区域污水管网建设，2025年底前工业污水处理厂建成并投入运行，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理。定期开展高新区污水管网渗漏排查工作，建立健全地下水污染监督、检查、管理及修复机制。加强高新区固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。针对区内科创平台、研发基地等小微企业开展危废“智能桶”试点工作，提升园区危废监管智能化水平。

本项目营运期实验废水经大楼专用管道收集至中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站处理达标后与经化粪池处理的生活污水一起接管盘城污水处理厂；项目产生的固体废物均可在江北新区就地得到有效处置，零排放。
相符
（六）建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整高新区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，建立高新区土壤和地下水隐患排查制度并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。积极推进氟化物污染物排放及水环境质量的监测监控，区内重点涉氟企业雨水、污水排放口应安装氟化物自动监控系统并联网。

本项目制定日常监测计划，废水、废气、噪声均按照要求开展自行监测。
相符
（七）健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。进一步完善高新区突发水污染事件风险防控体系建设，确保事故废水“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导涉重金属企业构筑“风险单元—管网、应急池—厂界”环境风险防控体系，严格防控涉重金属突发水污染事件风险。

本项目所在区域已建立完善的环境应急体系，项目建成后运营前建设单位将编制突发环境事件应急预案，严格执行信息公开、事故报告制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。
相符
（八）高新区应设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环境管理人员，统一对高新区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作要求。在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

本项目制定自行监测计划，废水、废气、噪声均按照要求开展自行监测。

相符
四、拟进入高新区的建设项目，应结合规划环 评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算、环境风险评价和环保措施的可行性论证等工作，重点关注应急体系建设、污染防治措施等内容，强化环境监测、环境保护和风险防控措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状调查、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应内容可结合实际情况予以简化。

本项目符合规划环评报告书及审查意见要求，项目按照相关要求开展环境影响评价等环保相关工作。
相符
综上所述，本项目与《南京高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见要求相符。

	其他符合性分析
	产业政策相符性

本项目行业类别涉及[M7340]医学研究和试验发展、[L7281] 科技会展服务、[P8391]职业技能培训，项目主要建设膜片钳技术仪器展示，向客户提供参观和仪器试用、仪器操作培训和进行电生理研究，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会 2023年第7号令）中的鼓励类“三十一、科技服务业 生物及医药专业科技服务”。本项目已取得南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室出具的备案证（备案证号：宁新区管审备〔2026〕90号），备案证详见附件3。
选址相符性分析

用地性质相符性分析
本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼E座5层，项目所在地规划为科研设计用地，项目行业类别为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，项目与所在区域用地性质规划相符。
用地政策相符性分析
本项目行业类别为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），本项目不属于禁止和限制用地项目。

“三区三线”相符性分析
本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼E座5层现有研发实验室，用地性质为科研设计用地。根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果，本项目拟建地位于城镇开发边界内的建成区且不涉及生态保护红线和永久基本农田。本项目所在地“三区三线”规划详见附图3。

综上，本项目选址与国家和地方用地政策相符。

生态环境分区管控要求相符性分析

与生态环境分区管控单元相符性分析
本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼E座5层，根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《南京市生态环境分区管控实施方案（2024年更新版）》，项目所在区域属于南京高新技术产业开发区管控单元，属于重点管控单元，本项目与其管控要求的相符性分析详见表1-3。

表1-3  本项目与“南京高新技术产业开发区”管控单元相符性分析

类别

文件内容

本项目相关情况

相符性分析

空间布局约束

（1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。
（2）优先引入：生物医药、智能制造、集成电路、新一代信息技术等。

（3）禁止引入：不符合国家和省产业政策的医药中间体化工项目。
本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，主要涉及医药研发大类，符合规划和规划环评及其审查意见要求。

相符

污染物排放管控

（1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。

（3）加强二甲苯、总镍、总锌等污染物排放管控。
本项目污染物可达标排放，新增排放的废水、废气污染物总量可在区域平衡。项目不涉及二甲苯、总镍、总锌等污染物排放。
相符

环境风险防控

（1）完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急能力保障建设。

（2）严格环境准入，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施。

（3）加强风险源布局管控，合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、油烟等污染物排放。

（4）对关闭退出企业加强土壤和地下水管控，及时开展土壤调查和分析评估。
本项目建成后运营前，建设单位将制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并与所在园区应急联动衔接，配备应急物资并加强应急演练；严格落实自行监测制度。

相符

资源利用效率

要求

（1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。

（2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。

（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。

（4）提高区内产业用地利用水平和产出效益，提升土地节约集约利用水平。

（5）园区实施集中供热，入区企业确属工艺需要自建加热设施的，需使用天然气等清洁能源。
本项目属于医药仪器试用、展示、培训和实验研究项目，所用能源主要为电和水；项目使用高效低毒试剂，采用自动化、精准化实验设备（超声仪、渗透压仪、细胞计数仪、全自动膜片钳、心肌细胞功能仪等）减少试剂损耗和污染，危险废物分类管理并安全处置，选用节能设备，公司清洁生产水平可达到同行业先进水平。

相符

生态保护红线

本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼E座5层，根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）、《江苏省自然资源厅关于南京市浦口区2023年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1003号）等文件，本项目不在国家及地方生态保护红线和生态管控区域范围内。项目所在地生态环境分区管控详见附图4。
环境质量底线

根据《2025年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境质量达标区；水环境质量总体状况为优，5个监测断面水质均达到Ⅱ类标准；全市功能区噪声监测点位20个。昼间噪声达标率为96.9%；夜间噪声达标率为90.9%。

本项目产生的废水、废气、噪声经处理后达标排放，固体废物委托处置，零排放。项目建成运营后污染物排放量很小，对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。

资源利用上线

本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座508室，不新增建筑面积，不新增用地，项目使用的能源主要为水、电，来自市政供水、供电管网。项目年用水量1065m3/a，电30万kW·h/a，物耗及能耗水平均相对较低，不会突破当地资源利用上线。

环境准入负面清单

本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）等文件，本项目不在国家和地方负面清单中，项目与国家和地方负面清单相符性分析详见表1-4。
表1-4  本项目与国家及地方环境准入负面清单相符性分析

序号

内容

本项目情况

相符性分析

《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）

本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，不在“发改体改规〔2025〕466号”内，不属于禁止类项目。

相符

《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）

本项目所属行业不在“苏长江办发〔2022〕55号”负面清单内，不属于禁止类项目。

相符

《南京高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》及审查意见中园区产业发展生态环境准入清单
本项目所属行业属于规划环评审查意见中优先引入类。项目与“南京高新技术产业开发区产业发展生态环境准入清单”相符性详见表1-5。

相符

表1-5  南京高新技术产业开发区产业发展生态环境准入清单相符性分析
类别

准入清单、控制要求
本项目情况
相符性分析
主导产业
生物医药、智能制造、集成电路、新一代信息技术

本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，主要建设膜片钳技术仪器展示中心，进行仪器展示和客户试用，也涉及仪器操作培训和电生理研究，属于生物医药大类。
相符
优先引入
拟采用生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际先进水平的项目；

《产业结构调整指导目录（2024年本）》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中鼓励外商投资产业目录、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》鼓励类或优先承接的产业，且符合园区产业定位的项目；

优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。

本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，属于优先引入类。
相符

禁止引入
生物医药产业：

①不符合国家和省产业政策的医药中间体化工项目；

②使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、喷射剂或分散剂的医药用品生产工艺；

③列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国珍稀濒危保护植物名录》的中药材加工；

④禁止引入农药、病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料项目（含实验室）、手工胶囊填充工艺、软木塞烫蜡包装药品工艺等项目。

本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，属于生物医药产业中的医药研发大类，不涉及生物医药产业和其他禁止类别。
相符

智能制造产业：

使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（属于国家，省鼓励发展的战略性新兴产业、重点支持的高新技术领域、重大科技攻关项目除外）。

集成电路产业：

①使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；

②含晶圆制造前道工艺的生产项目。
其他：

①禁止新（扩）建电镀项目，确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设；

②新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止引入其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；

③根据苏政办发〔2022〕42号，在未建成工业污水处理厂的过渡期，新建原料药制造等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，应进行回用或对照工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件及评估原则进行分析评估，如评定可接入后方可接管。

空间布局约束
本次规划范围属于《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》重点管控单元，按照相关管控方案执行；

规划范围不涉及国家级生态保护红线，区内龙王山景区为生态空间管控区域，需落实《江苏省生态空间管控区域规划》管控要求，严禁占用江苏省生态空间管控区域。

本项目建设于中丹生态生命科学产业园E座现有研发楼内，所在地规划为科研设计用地，不涉及生态空间管控区。
相符

污染物排放管控
整体要求：

①工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准；

②新建企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国际先进水平以上。

本项目主要进行膜片钳技术仪器展示和为意向客户提供参观、试用、仪器操作培训服务，同时进行电生理研究，不涉及中试和生产，污染物排放满足国家和地方排放标准。
相符

污染物排放总量：

①新建排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡；

②规划期区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求：

大气污染物排放量：

规划近期（2025年）二氧化硫2.31吨/年，氮氧化物14.41吨/年，颗粒物排放量32.427吨/年，VOCs排放量167.334吨/年；规划远期（2035年）二氧化硫2.09吨/年，氮氧化物13.069吨/年，颗粒物排放量28.938吨/年，VOCs排放量157.675吨/年。

水污染物排放量（外排量）：

规划近期（2025年）废水总量为296.641万吨年，COD148.320吨/年，NH3-N14.832吨/年，TN44.496吨/年、TP1.483吨/年；规划远期（2035年）废水总量为284.001万吨/年，COD142.000吨/年NH3-N14.200吨/年，TN42.600吨/年、TP1.420吨/年。

本项目新增排放废气和废水污染物，新增排放的废气、废水污染物总量较小，不会突破园区规划的近期和远期总量，项目新增的废水、废气污染物排放量可在区域平衡。
相符
环境风险防控
及时编制并定期更新园区应急预案，充分考虑后续入区项目的规划，督促企业修订完善应急救援预案，以风险防范及应急救援预案做好园区及区内企业的衔接，构建一体化风险防范及应急管理系统；

建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。强化突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环境应急预案备案及修编等工作；

加强环境应急队伍能力建设，配备必要的污染物吸附、拦截、消减等应急物资；

对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。

本项目所在区域已编制突发环境事件应急预案并备案；项目建成后运营前建设单位将编制环境风险应急预案并备案，配备应急装备、应急队伍、应急物资等，加强与园区应急联动与衔接；项目建设于现有研发楼内，所在地用地性质为科研设计用地，不属于建设用地污染风险重点管控区。
相符
资源开发利用要求
全区使用自来水，禁止开采地下水。新鲜用水总量334.56万吨/年，单位工业增加值新鲜水耗≤1.77m3/万元；

全区建设用地上限14.42平方公里，工业用地上限2.59平方公里，单位工业用地面积工业增加值≥35.36亿元/平方公里；

全区禁止燃煤，实施集中供热，区域能源以电和天然气为主。2023年前实现碳达峰，规划近期温室气体排放量31.91万吨CO2/年，规划远期30.29万吨CO2/年，规划远期单位工业增加值综合能耗≤0.020吨标煤/万元，单位GDP碳排放量≤0.093t/万元。

本项目主要进行膜片钳技术仪器展示和为意向客户提供参观、试用、仪器操作培训服务，使用新鲜水源为自来水，年用量为931.7005吨/年，占总用水量比例很小；项目建设于现有研发实验楼内，不新增用地和建筑面积；项目主要能耗为用电，不涉及天然气和燃煤。
相符
综上所述，本项目符合生态环境分区管控要求。

环保政策相符性分析

（1）与挥发性有机物相关政策相符性分析

表1-6  本项目与挥发性有机物相关环保政策相符性分析

文件名称
相关内容
本项目情况

相符性分析

《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办〔2021〕28号）

（一）全面加强源头替代审查。环评文件应对主要原辅材料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。
本项目已明确主要原辅料类型、组分、含量等。
相符

（二）全面加强无组织排放控制审查。涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率原则上不低于90%。

本项目涉及挥发性有机物的原辅料非取用状态时，采用瓶装密闭保存，实验过程产生的VOCs废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后排放。

相符

（三）全面加强末端治理水平审查。涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。

本项目产生的实验废气、危废暂存废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后排放，VOCs初始排放速率小于1kg/h。活性炭定期更换，产生的废活性炭委托有资质单位处置。
相符

（四）全面加强台账管理制度审查。涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。

本项目环评文件中已明确要求规范建立涉VOCs原辅材料等管理台账；项目主要进行膜片钳技术仪器展示和为意向客户提供参观、试用、仪器操作培训服务；VOCs废气监测报告保存期限不少于三年。

相符

《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）

实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合GB14554和DB32/4041的规定（国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行）。

本项目产生的废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后排放，废气排放满足相应排放标准。
相符

收集废气中NMHC初始排放速率大于或等于2kg/h的实验室单元，废气净化效率不低于80%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.2kg/h~2kg/h（含0.2kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于60%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.02kg/h~0.2kg/h（含0.02kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于50%
本项目实验室收集废气中NMHC初始排放速率为0.00167kg/h，＜0.02kg/h，活性炭吸附装置对废气净化效率达到70%以上，能够满足不低于50%的要求。
相符
综上所述，本项目的建设与挥发性有机物相关环保政策要求相符。

与《江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023-2025年）》（苏污防攻坚指办〔2023〕2号）符合性分析
表1-7  本项目与苏污防攻坚指办〔2023〕2号）相符性分析
序号
文件要求
本项目情况

相符性分析

1
有序推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理，完善含氟废水收集处理体系建设，新建企业含氟废水不得排入城镇污水处理厂，已接管的企业开展全面排查评估。强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制，新建涉氟企业原则上不得设置入河海排污口，应进入具备产业定位的工业园区。存在国省考断面氟化物超标的区域，要针对性提出相应的氟化物区域削减措施，新、改、扩建项目应严格遵守“增产不增污”原则。优化选择氟重点区域开展氟化物排放总量控制试点工作。完善基础设施，涉氟企业应做到“雨污分流、清污分流”鼓励企业采用“一企一管，明管（专管）输送”的收集方式。加快推进含氟废水与生活污水分类收集、分质处理。新建企业含氟废水不得接入城镇污水处理设施，现有企业已接管城镇污水集中收集处理设施的须组织排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须经预处理达标后方可接入。
本项目全自动膜片钳实验中需加入KF和CsF来配置缓冲液，最终各种缓冲液混合物作为危废进行安全处置，无含氟废水产生和排放
相符

本项目无含氟废水产生及排放，符合苏污防攻坚指办〔2023〕2号要求。
固体废物相关政策相符性

表1-8  本项目与固体废物相关环保政策相符性分析

文件名称
相关内容
本项目情况

相符性分析

《南京市实验室危险废物污染防治工作指导手册（试行）》（宁环办〔2020〕25号）

实验室单位应建立、健全实验室污染环境防治管理制度，完善危险废物环境管理责任体系。建立并执行应急预案、信息公开、事故报告等相关管理制度。

本项目将建立固体废物污染环境防治管理制度，编制突发环境事件应急预案，严格执行信息公开、事故报告制度。
相符

严禁将实验室危险废物随意倒入市政下水管网或抛弃、非法堆放、倾倒、填埋和混入生活垃圾（含沾染危险废物的报废实验工具）。

本项目建成后建立固体废物管理制度，严禁实验废液等危险废物倒入下水道；危险废物与生活垃圾严格分开收集和处理。
相符

《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉（苏环办〔2024〕16号）

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。

本项目采用危废收集点贮存危险废物，危险废物分类贮存，不与不兼容物质、材料接触，危废中的部分废液和废实验耗材先经高压灭菌锅灭菌后暂存至危废收集点，贮存点危险废物贮存时间不超过30天，最大贮存量不超过1吨。
相符

强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。

本项目建设单位为危险废物产生单位，项目建成运营后产生的危险废物委托有资质的经营单位处置并直接签订委托处置合同，危险废物转移实施电子联单制度，按照要求实行扫描“二维码”转移；一般工业固体废物转移根据运营时实际管理要求执行。

相符

企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763-2022）执行。

本项目建成运营后，建设单位将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，完善一般工业固废台账；本项目不涉及污泥、矿渣等一般工业固废。

相符

《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）

严格落实企业主体责任。产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位承担危险废物污染防治的主体责任，要严格落实危险废物污染环境防治相关法律制度和标准等要求，采取有效措施，减少危险废物的产生量、促进再生利用、降低危害性，提升危险废物规范化环境管理水平。

本项目建成运营后建设单位将切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节；严格履行各项环保和安全职责，配备专职人员，制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。

相符

《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》的通知（苏环办〔2021〕290号）中部分特别行业危险废物贮存设施（产生区域收集点）建设要求
危险废物贮存设施
1、符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）建设要求；

2、废弃危险化学品存放于符合安全要求的危化品贮存设施内；

3、具有爆炸性或者排出有毒气体的危险废物经预处理使之稳定化后方可贮存于危险废物贮存设施，否则按相应类别危险品贮存；

4、具有易燃性的危险废物如未进行稳定化预处理，应存放于符合要求的防爆柜内，且最大贮存量不得超过3t；

5、贮存液态、半固态以及其他可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄漏液体收集装置；

6、贮存产生粉尘、挥发性有机物、酸雾以及其他有毒有害气态污染物质的危险废物，应设置气体收集和导排装置，并应采取必要的气体净化措施；

7、需安装24h视频监控系统。
本项目危废分类贮存，不含爆炸性或排出有毒气体的危废，液态危险废物配备防渗漏托盘。危废收集点设置在实验区，实验区安装24h视频监控系统。
危险废物产生区域收集点（一般要求）
1、不具备建设危险废物贮存设施条件的企业可在危险废物产生区域附近建设收集点，每个危险废物产生区域收集不得超过1个，距离接近的产生区域收集点应共用，收集点应满足安全及污染防治要求，应采取有效措施与其他区域进行隔离并按规定设置警示标志；

2、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物在收集点存放时间分别不应超过30天、60天、90天，单个收集点最大贮存量不得超过1t；
3、废弃危险化学品存放于符合安全要求的危化品贮存设施内；
4、具有爆炸性或者排出有毒气体的危险废物经过预处理使之稳定化后方可贮存于收集点，否则按相关类别危险品贮存；

5、易燃性危险废物应存放于符合要求的防爆柜中，单个收集点最大贮存量不得超过0.5t；

6、贮存液态、半固态以及其他可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄漏液体收集装置；

7、贮存产生粉尘、挥发性有机物、酸雾以及其他有毒有害气体污染物质的危险废物，收集点所在区域需有气体导排装置；

8、需安装24h视频监控系统
本项目设置危险废物产生区域收集点，并按规定设置警示标志，收集点危险废物存放时间不超过30天，单个收集点最大贮存量不超过1t。危废不含爆炸性，液态危废设置防渗托盘，贮存点设置在实验区域，实验区安装24h视频监控系统。
危险废物产生区域收集点（实验室废物单位）
1、在地面上涂敷或张贴黄色警戒线，张贴警示标志，明确收集点的区域范围；

2、收集点原则上应设置于本实验室暂存区内，对于不具备暂存条件的实验室，可以以院、系、课题组、工作小组或部门为单位设置共用收集点，不得将共用收集点设置于走廊、过道以及其他公共区域；
3、存放两种及以上不相容危险废物时，应分类分区存放，设置一定距离的间隔。
危废收集点的地面涂敷黄色警戒线，张贴警示标志，明确收集点的区域范围，收集点位于实验室内，并实施分类分区存放。
关于印发《江苏省实验室危险废物环境管理指南》的通知（2024年7月8日发布）
一般要求。1、产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

贮存库、贮存点、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等要求设置危险废物贮存库或贮存点标志、危险废物贮存区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。

7、贮存库和实验室外部贮存点应安装24小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为3个月
1、本项目设置危废储存点，贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2、危废贮存点、容器和包装物按HJ1276和苏环办〔2023〕154号等要求设置危险废物贮存库标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。

3、贮存点安装24小时视频监控系统，确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月
相符
（三）贮存库要求。1、贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施，存放两种及以上不兼容危险废物时应采用过道、隔板和隔墙等方式隔离。

2、在贮存库内贮存液态、半固态以及其他可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄漏液体收集装置，不兼容危险废物不得共享泄漏液体收集装置。

3、贮存易产生挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危废时，应设置气体收集装置和气体净化设施，废气（含无组织废气）排放应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定要求。
1、危险贮存点采用隔离措施。

2、液态危险废物配备防渗漏托盘，不兼容危险废物不共享泄漏液体收集装置。

3、危废贮存点危废密封贮存，贮存点设置在实验室内，废气收集处理后排放。
相符
新污染物清单相符性分析

对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》（生态环境部令 第28号）中的重点管控新污染物，本项目原辅材料中不涉及新污染物。

对照《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号），本项目不在不予审批环评的项目类别中。

对照《江苏省重点管控新污染物补充清单（第一批）》，本项目原辅料中不涉及双酚A。
生物安全相关法规相符性分析

本项目与《中华人民共和国生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）相符，相符性分析详见表1-9。

表1-9  与生物安全相关法规相符性分析

文件名称

文件要求
本项目情况
相符性分析
《中华人民共和国生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）

第三十四条 禁止从事危及公众健康、损害生物资源、破坏生态系统和生物多样性等危害生物安全的生物技术研究、开发与应用活动。

本项目主要进行膜片钳技术仪器的展示和为意向客户提供试用、仪器操作培训服务，同时进行电生理研究，实验室生物安全等级为BSL-1，基本不会对公众健康等产生不利影响。
相符
第三十八条 从事高风险、中风险生物技术研究、开发活动，应当由在我国境内依法成立的法人组织进行，并依法取得批准或者进行备案。

本项目涉及的生物实验室生物安全等级为BSL-1，不涉及高风险、中风险生物技术研究、开发活动。

相符

第三十九条 国家对涉及生物安全的重要设备和特殊生物因子实行追溯管理。购买或者引进列入管控清单的重要设备和特殊生物因子，应当进行登记，确保可追溯，并报国务院有关部门备案。
本项目不涉及列入管控清单的重要设备和特殊生物因子。

相符

第四十四条  设立病原微生物实验室，应当依法取得批准或者进行备案。

本项目不涉及病原微生物实验室。
相符
《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）

实验室设计原则与基本要求（BSL-1）

实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护的建设主管部门的规定和要求。

本项目选址于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座，所在大楼规划为医药研发，与国家和地方的规定和要求相符。

相符

实验室可以利用自然通风。如果采用机械通风，应避免交叉污染。

本项目生物实验在生物安全柜中进行，实验废气经通风橱、集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后高空排放。

相符

应有足够的电力供应。
本项目用电由市政供电管网供应，依托大楼供电管网，且大楼配有备用发电设备。
相符

必要时，应配备适当的消毒灭菌设备。
本项目配备1台高温高压灭菌锅，用于实验过程产生的部分废液和废实验耗材等危险废物灭菌。
相符

废物处置

应有措施和能力安全处理和处置实验室危险废物。
本项目设有危废收集点，部分危废经121℃高压蒸汽灭菌锅灭活灭菌后用专用容器包装完好后在危废收集点暂存，及时送相应资质的单位安全处置。

相符

应有对危险废物处理和处置的政策和程序，包括对排放标准及监测的规定。
应根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。
危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不能超过建议的装载容量。
不应积存垃圾和实验室废物。在消毒灭菌或最终处置之前，应存放在指定的安全地方。
不应从实验室取走或排放不符合相关运输或排放要求的实验室废物。
应在实验室内消毒灭菌含活性高致病性生物因子的废物。
与应急管理联动分析

表1-10  与应急管理联动相符性分析

文件名称
文件要求
本项目情况
相符性

分析
《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS005-2019）

实验室应建立、实施和维持安全管理体系，编制安全管理手册、程序文件、作业指导书以及记录表单。
本项目的安全评价工作同步进行，建成运营后将建立内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。

相符

实验室应：

    a）配备专职或兼职的安全管理人员。安全管理人员应履行包括实施、维持和改进安全管理体系的职责，识别对安全管理体系的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施；

    b）制定对安全有影响的所有管理、操作和监督人员的职责、权利和相互关系的制度；

    c）由熟悉实验室活动和安全要求的安全监督人员对实验室开展的各项工作进行安全监督。赋予安全监督人员应履行包括评估和报告活动风险、制定和实施安全保障及应急措施、阻止不安全行为或活动的职责；

    d）确保实验室人员知晓实验室的安全要求和安全风险。确保人员在其活动的区域承担安全方面的责任和义务，避免因个人原因产生安全隐患或造成安全事故。
本项目建成运营后配备专职人员，严格履行各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并申报，落实各类台账管理；切实履行好危险化学品的存储、使用和危险废物产生、收集、暂存、运输、处置等环节。

相符

实验室应确保工作人员清楚所从事的工作可能遇到的危险，包括：

a）危险源的种类和性质；

b）使用的化学品、仪器/设备、环境等的危险特性；

c）可能导致的危害及后果；

d）应采取的防护措施；

e）紧急情况下的应急处置措施。
本项目设置危险化学品防爆柜暂存少量危险化学品，试剂分类分区暂存。项目建成后运营前编制突发环境事件应急预案，加强与安全生产事故预案的联动，并严格执行信息公开、事故报告制度。

相符

实验室应建立化学品（包括气瓶）采购、使用、贮存和处理（回收、销毁等）台账，并保留所有相关记录。气瓶使用台账可记录使用前后气体压力值，若持续使用气瓶，可每天记录一次。
本项目建成运营后建设单位将建立化学品的采购、使用、贮存、处理管理台账，并设专人负责。

相符

有毒、有害物质应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放，不得接近酸类物质；腐蚀性物品，包装应严密，严禁泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。
本项目选址于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座5层508室，原辅料非取用状态时，采用瓶装密闭保存；产生的危险废物密闭包装完好后在危废收集点。
相符

《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）
一、建立危险废物监管联动机制：企业要切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节，企业应严格履行各项环保和安全职责，并制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。生态环境和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管。

本项目建成运营后建设单位将切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节；严格履行各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报备；本项目的安全评价工作同步开展。
相符
二、建立环境治理设施监管联动机制：企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识。
建设单位对涉及的环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定有效运行。
相符



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

耐尼恩技术（北京）有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2011年8月5日，公司经营范围包括生物技术、生物实验设备的技术开发、技术咨询、技术服务，批发生物实验设备及零配件。公司主营全自动膜片钳系统、脂双层工作站、 转运体研究设备及FLEXcyte 96心脏细胞收缩力测量系统等产品。该公司为德国Nanion技术有限公司在中国的子公司。公司业主专注于离子通道研究，为学术与工业客户提供离子通道、转运体研究于药物研发的技术解决方案，业务范围已扩展到胞外场点位记录技术。
2026年1月，建设单位拟投资230万元建设“耐尼恩南京实验室建设项目”（以下简称“本项目”），项目租用南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座508室，建筑面积约134.6平方米，购置全自动膜片钳、脂双层工作站设备，建设膜片钳技术仪器展示中心。项目建成后将进行意向客户参观，仪器展示及试用，售后产品维护等工作。在营运期间公司会涉及到实验仪器操作培训服务和进行电生理研究。建成后，本项目将进行细胞复苏-培养-冻存实验、全自动膜片钳实验、脂双层实验、囊泡制备实验、转运体电生理实验和MEA实验。本项目已于2026年1月15日取得南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室出具的备案证（项目代码：2601-320161-89-01-917078，备案证号：宁新区管审备〔2026〕90号），备案证详见附件3。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）等文件，本项目应履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目所属行业类别包含[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号）等有关规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地”，项目生物实验区生物安全等级为P1，不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室，不涉及中试及扩大生产，但产生实验室废气、废水、危险废物，属于“其他（不产生实验室废气、废水、危险废物的除外）”类别，应编制环境影响报告表。

为此，建设单位委托江苏国恒安全评价咨询服务有限公司（以下简称“编制单位”）编制本项目环境影响报告表。接受委托后（委托书见附件1），编制单位立即组织技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，通过对相关资料的分析和研究，依照《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）和环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《耐尼恩技术（北京）有限公司耐尼恩南京实验室建设项目环境影响报告表》，经建设单位核实确认后（建设单位承诺书见附件2），提请南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室审查。
项目概况

项目名称：耐尼恩南京实验室建设；
建设单位：耐尼恩技术（北京）有限公司；
建设地点：南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座5层508室（中丹园二期内，二期包括C/D/E座））；

总投资：230万元；
建设性质：新建；
工作制度：一班制，每班工作8小时，年工作300天，年工作2400小时；
员工人数：6人，不设置食堂和宿舍。营运期间预计接待参观者或团队人员100人。
建设内容：本项目租赁南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座5层508室共计134.6平方米，购置全自动膜片钳、脂双层工作站设备，建设膜片钳技术仪器展示中心。项目建成后将进行意向客户参观，仪器展示及试用，在营运期间公司会涉及到实验仪器操作培训服务和进行电生理研究。建成后，本项目将进行细胞复苏-培养-冻存实验、全自动膜片钳实验、脂双层实验、囊泡制备实验、转运体电生理实验和MEA实验。实验规模为小试，不涉及中试及生产。
项目周边环境概况及厂区平面布置

周边环境概况

本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座。项目所在地东侧为中丹生态生命科学产业园D栋，南侧为中丹生态生命科学产业园C栋，西侧为智源路，北侧为生物医药谷商务中心。 
本项目地理位置详见附图2，厂界周边500m环境概况详见附图6。
项目平面布置

本项目位于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座5层508室，项目平面布置主要包括细胞间、实验大厅。其中细胞间内布置细胞培养箱、实验台，实验大厅布置试验台、冰箱、防爆柜和常规试剂柜。

本项目平面布局图详见附图8。
实验方案及主要工程

本项目实验方案见表2-1，主要工程组成详见表2-2。
表2-1  本项目主要实验方案一览表

实验名称
年实验批次
每批次周期
细胞复苏-培养-冻存实验
5
长期
全自动膜片钳实验
20
一周
脂双层实验
10
一周
囊泡制备实验
5
一周
转运体电生理实验
5
二周
MEA实验
10
三周
表2-2  本项目主要工程组成情况一览表

类别
名称
设计能力
备注

主体
工程
细胞间
面积为19m2，主要用于细胞培养、Sensor准备、清洗仪器、清洗芯片、清洗玻片
实验
实验大厅
面积为76.7m2，主要用于膜制备、转运体电生理实验、电极板铺板、种板、MEA测量、膜制备、收集和保存囊泡、脂双层实验等
备用室
面积为3m2，进行部分材料准备
储运
工程
普通试剂柜
用于原辅料保存
/
防爆柜
用于危险化学品存放
/
危废收集点
面积5m2，用于收集危废
/
公用工程

给水

本项目年用水量931.7005m3/a。纯水用量217.0005m3/a，纯水制备机制备能力：15L/h
自来水由市政供水管网供给，供水管网依托大楼现有，纯水自制
排水

年排水量792.1m3/a
生活污水：年排放量456m3/a

中丹生态园研发楼二期（C/D/E座研发楼）实施“雨污分流，生活污水与实验废水分流”的排水机制，产生的生活污水依托大楼生活污水专用收集管道收集至中丹生态园研发楼二期化粪池处理后接管盘城污水处理厂

实验废水：年排放量336.1m3/a

中丹生态园研发楼二期实施“雨污分流，生活污水与实验废水分流”的排水机制，项目实验废水依托大楼实验废水专用收集管道收集至中丹生态园研发楼二期污水处理站处理达标后接管盘城污水处理厂
用电

本项目新增用电量30万kW·h/a

由市政供电管网供给，供电管网依托大楼现有

环保工程

废气

有机废气：实验过程废气经通风橱收集后经大楼预留管道引至楼顶二级活性炭吸附装置处理后，通过50m高排气筒排放。
废气收集后通过活性炭风机一体机（二级活性炭）处理后通过楼顶排气筒（50m）排放，活性炭风机一体机和排气筒由建设单位自行建设和管理
废水

生活污水

经大楼生活污水专用管道收集后依托中丹生态园研发楼二期化粪池处理后接管盘城污水处理厂
本项目实验废水依托中丹生态园研发楼二期化粪池和污水处理站，主要处理工艺为“调节池+三相三维电解反应床+气浮沉淀一体化设备+消毒氧化”。废水处理设施和排口由南京生物医药谷建设发展有限公司统一管理。实验废水经污水处理站处理达标后与经化粪池处理的生活污水汇合后经中丹生态园研发楼二期污水总排口接管盘城污水处理厂。
实验废水
实验产生的再次清洗废水经高压灭菌锅灭活后与纯水制备浓水、灭菌锅排水一起经大楼实验废水专用管道收集至中丹生态园研发楼二期污水处理站处理达标后接管盘城污水处理厂
噪声

选用低噪声设备，合理布局，采取隔声减振等措施

/
固废

生活垃圾

委托环卫部门处置
/

一般工业固废
未沾染类废包装材料综合利用处置，纯水制备产生的废料由纯水仪设备厂家更换后回收
一般工业固废不在实验室暂存
危险废物
设置危废收集点，项目产生的危险废物在危废收集点暂存后及时委托有相应资质的单位处置。

涉及微生物的实验废液（PBS洗涤液、废培养基上清液、废缓冲液、首次清洗废液、蛋白液、无机盐废液、废包被液）、废实验耗材、经高压灭菌锅灭活后与其他危废一起在危废收集点暂存。
主要设备、原辅材料和能耗

主要设备设施

表2-3  本项目主要设备设施表 单位：台（套）

序号

名称

型号规格

数量

布设地点
备注
二氧化碳培养箱
上海一恒
1
细胞间
细胞培养
离心机
KL05A
1
细胞间
收集样本
超净台
苏信
1
细胞间
无菌实验操作
水浴锅
BW3-G
1
细胞间
加热实验、恒温孵育
烘干箱
ENOHK
1

实验大厅
干燥与干热灭菌
超声仪
多普勒
1

实验大厅
破碎细胞
称量天平
奥豪斯
1
实验大厅
称量化合物
pH检测仪
雪磁
1
实验大厅
校准pH
高温灭菌锅
上海博迅
1
实验大厅
高效灭菌
-80℃冰箱
赛默飞
1
实验大厅
存储蛋白
-20~4℃冰箱
LNEYA
1

实验大厅
存储溶液芯片
显微镜
上光
1
细胞间
观察细胞状态
渗透压仪
罗泽OM818
1
实验大厅
渗透压校准
抽滤瓶
/
1

细胞间
除菌过滤、固液分离
细胞计数仪
贝克曼库尔特
1
细胞间
计算细胞数量
液氮罐
赛默飞
1
实验大厅
存储细胞株
空气压缩机
/
1

实验大厅
MEA实验
全自动膜片钳
Port-a-patch
2
实验大厅
膜片钳实验
全自动膜片钳
Patchliner
1

实验大厅
膜片钳实验
脂双层工作站
Orbot mini
1
实验大厅
脂双层实验
脂双层工作站
Orbit 16TC
1
实验大厅
脂双层实验
囊泡制备仪
Versicle Prep Pro
1
实验大厅 
生成囊泡（GUV）
心肌细胞功能仪
CardioExcyte96
2
实验大厅
MEA实验
纯水仪
ELGA
1
实验大厅
配制缓冲液
主要原辅料及理化性质

本项目原辅材料放置于试剂柜或冰箱内，具体情况见表2-4。
表2-4  本项目主要原辅材料消耗表
序号

名称

形态

规格成分

单位

年消耗量

最大储存量

存放场所
NaCl
固
≥99.5%
kg
1
2
试剂柜
KCl
固
≥99.5%
kg
1
2
试剂柜
CaCl2
固
≥99.5%
mg
500
500
试剂柜
MgCl2
固
/
mg
500
500
试剂柜
D-葡萄糖水合物
固
含量≥99%
kg
1
1
试剂柜
HEPES
固
含HEPES、酸盐、葡萄糖等
kg
1
1
试剂柜
NaOH
固
/
mg
500
500
试剂柜
乙醇
液
≥95%
L
50
50
危化品试剂柜
EDTA
固
含量≥99%
mg
500
500
试剂柜
NMDG
固
≥95%
mg
500
500
试剂柜
盐酸
液
36%
ml
500
500
危化品试剂柜
KF
固
/
kg
1
1
试剂柜
KOH
固
≥90%
mg
500
500
试剂柜
CsF
固
/
kg
1
1
试剂柜
CsCl
固
纯度≥99.5%
kg
1
1
试剂柜
CsOH
固
/
mg
500
500
试剂柜
EGTA
固
≥99%
mg
500
500
试剂柜
乙酸乙酯
液
≥97%
L
5
5
危化品试剂柜
胆固醇
固
/
mg
500
500
-20℃冰箱
山梨醇
固
≥98%
kg
1
1
试剂柜
辛烷
液
≥99%
ml
500
500
试剂柜
磷脂DPhPC
固
＞99%
mg
250
250
-20℃冰箱
硫酸
液
98%
ml
500
500
危化品试剂柜
84消毒液
液
含氯量5%
L
50
50
实验台储物柜
DMEM培养基
液
含氨基酸、葡萄糖、维生素及微量铁离子
L
25
10
4℃冰箱
胎牛血清
液
/
L
5
5
4℃冰箱
PBS缓冲液
液
/
L
25
25
4℃冰箱
异丙醇
液
/
L
1.2
0.5
危化品试剂柜

正十八硫醇
固
/
mg
200
200
试剂柜
胰蛋白消化酶
液
/
L
1
1
4℃冰箱
二甲基亚砜（DMSO）
液
99.9%，100ml/瓶
ml
5
5
试剂柜
表2-5  本项目主要原辅材料理化性质表

序号

名称
CAS号
理化特性
易燃易爆性
毒理特性
乙醇

64-17-5
无色液体，有酒香；分子式C2H6O，分子量46.07，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.85（75%乙醇），饱和蒸气压5.33kPa（19℃），引燃温度363℃；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

闪点12℃，爆炸极限（V/V）3.3%～19.0%
LD50:7060mg/kg（兔经口），7430mg/kg（兔经皮）；

LC50:37620mg/m3（大鼠吸入，10h）

NaCl
7647-14-5
无色晶体或白色粉末，分子量58，熔点801℃，沸点1465℃，易溶于水，密度2.165g/cm3
/
/
KCl
7447-40-7
白色结晶小颗粒粉末，熔点770℃，沸点1420℃，密度1.98g/cm3
闪点：1500℃
半致死量为2500mg/kg
CaCl2
10043-52-4
白色或灰白色的颗粒或粉末，熔点772℃，沸点1600℃，易溶于水，溶解时放热，相对密度2.15
/
吸入有毒
MgCl2
7786-30-3
无色片状晶体，熔点714℃，沸点1412℃，密度2.323g/cm3，溶于水、醇，微溶于丙酮
/
LD50：2800mg/kg（大鼠经口）
4-羟乙基哌嗪乙磺酸（HEPES）
7365-45-9
氢离子化学缓冲剂，广泛应用于细胞培养。白色结晶粉末，分子式C8H18N2O4S，熔点234℃，密度1.3g/cm3，对细胞无毒性作用
无资料
无资料
NaOH
1310-73-2
白色结晶性粉末，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚，密度2.13g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃
/
/
EDTA
60-00-4
白色粉末，沸点614.2℃，熔点250℃，闪点325.2℃，密度1.6g/cm3
无资料
无资料
盐酸
7647-01-0
无色至淡黄色清澈液体，熔点-27.32℃，沸点48℃，易溶于水
不可燃
无资料
KF
7789-23-3
白色结晶性粉末，可溶于水，熔点858℃，沸点1505℃，密度2.48g/cm3
无资料
无资料
KOH
1310-58-3
白色片状。可溶于水，熔点361℃，沸点1320℃，密度1.45g/cm3，强碱性
无资料
大鼠经口：273mg/kg
CsF
13400-13-0
白色结晶性粉末，沸点1251℃，熔点682℃，密度4.115g/cm3，易溶于水
无资料
无资料
CsCl
7647-17-8
无色结晶，密度3.98g/cm3，熔点645℃，沸点1300℃，极易溶于水
无资料
无资料
CsOH
21351-79-1
白色结晶性粉末，易溶于水，熔点272℃，密度3.68g/cm3
无资料
小鼠口经LD50：570mg/kg，大鼠LD50：800mg/kg
EGTA
64-02-8
白色晶体粉末，熔点248℃，溶于水，微溶于醇，引燃温度450℃
无资料
大鼠经口LD50：2000mg/kg
乙酸乙酯
141-78-6
无色液体，微溶于水，沸点76.5℃，熔点-84℃，闪点-4℃，密度0.902g/cm3
爆炸上限（V/V）11.5%
大鼠经口LD50：5620mg/kg
山梨醇
50-70-4
白色无臭结晶性粉末，有甜味，有吸湿性，溶于水、甘油、微溶于甲醇、乙醇等，熔点98℃，密度1.28g/ml，闪点＞100℃
无资料
LD50：15900mg/kg
辛烷
111-65-9
无色透明液体，不溶于水，密度0.7g/cm3，沸点126℃，熔点-57℃，闪点15.6℃
易燃
大鼠吸入LC50：118g/m3
硫酸
231-639-5
透明无色无臭液体，熔点10℃，沸点338℃，密度1.8305g/cm3，饱和蒸汽压0.13kPa
不燃
无资料
胎牛血清
/
浅黄色澄清、无溶血、无异物稍粘稠液体
无资料
无资料
异丙醇
67-63-0
无色透明液体，可溶于水，密度0.785g/cm3，闪点11.7℃，熔点-89.5℃，沸点82.5℃
爆炸上限（V/V）12.7%，爆炸下限（V/V）2%
大鼠经口LD50：5000mg/kg
二甲基亚砜
67-68-5
无色无臭液体，熔点-18.45℃，沸点189℃，相对密度（水=1）1.10；饱和蒸汽压0.05kPa（20℃），引燃温度215℃；溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等
闪点95℃，爆炸极限（V/V）0.6%~42%
LD50：9700mg/kg~28300mg/kg（大鼠经口），16500mg/kg~24000mg/kg（小鼠经口）
正十八硫醇
2885-00-9
白色粉末，熔点30℃，沸点205℃，密度0.847g/ml，不溶于水，闪点185℃，
/
/
PBS缓冲液
/
主要成分为Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl，一般作为溶剂，起溶解保护试剂的作用
无资料
无资料
能耗

本项目能耗主要为电能和市政自来水，水年消耗量约931.7005m3/a，电年消耗量约30万kW·h/a。
水平衡

本项目用水主要为实验用水和生活用水，项目新鲜水年用量931.7005m³/a，年排水量792.1m³/a。

本项目水平衡图详见图2-1。
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图2-1  本项目水平衡图（单位：m3/a）

	工艺流程和产排污环节
	施工期

本项目租赁南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园研发楼E座508室已建成空置实验室，不新增用地和建筑面积，施工期主要进行装饰工程和设备安装。

（1）装饰工程：利用各种加工机械对板材、塑钢等按图加工，设置隔断，管线铺设等。该过程产生少量废气（扬尘和有机废气）、施工噪声、建筑垃圾。
（2）设备安装：设备安装主要包括研发设备的安装和调试，主要污染物为噪声。

营运期

本项目为建设膜片钳技术仪器展示中心，同时为意向客户提供参观和试用，期间提供仪器操作培训和进行电生理研究。主要进行的实验包括：细胞复苏-培养-冻存实验、全自动膜片钳实验、脂双层实验、囊泡制备实验、转运体电生理实验、MEA实验等。本项目不涉及中试和扩大生产。
本项目实验工艺流程及产污环节详见图2-2~图2-7。
细胞复苏-培养-冻存实验工艺流程与产污环节
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图2-2  细胞复苏-培养-冻存实验工艺流程和产污环节示意图

工艺流程简述：
细胞获取：购买稳转细胞系，该细胞系细胞存活率稳定且状态良好。
细胞复苏：从液氮罐或-80℃超低温冰箱中快速取出所需的细胞冻存管，立即放入37℃恒温水浴锅中，轻轻晃动1-2分钟，直至冻存管内的细胞悬液完全融化，在生物安全柜内，将融化的细胞悬液转移至预先加入5-10mLDMEM培养基的离心管中，以1000rpm的转速离心5分钟。离心结束后，小心吸弃上清液，该上清液为含DMSO的细胞冻存液。随后，加入适量新鲜的完全培养基重悬细胞沉淀，并将细胞悬液接种至新的细胞培养瓶中。该过程产生实验废液S1（含DMSO的细胞冻存液上清液）。
细胞培养与传代：将接种号的细胞的培养瓶置于37℃、5%CO2的细胞培养箱中进行培养。每日在倒置显微镜下观察细胞的形态、生长状态及密度。当细胞汇合度达到70%~80%时，进行传代操作。首先，在生物安全柜内吸弃培养瓶中的旧培养基，用无菌的PBS缓冲液冲洗细胞表面2次，以去除残留的血清，冲洗后的PBS液作为生物废液收集。然后向培养瓶中加入适量的胰酶-EDTA消化液，确保其均匀覆盖所有细胞表面，然后将培养瓶放回培养箱中孵育2-5分钟。在显微镜下观察到细胞变圆、间隙增大并开始脱落时，立即加入含血清的完全培养基终止消化。用移液管轻轻吹打培养瓶壁，使细胞完全脱落并分散成单细胞悬液。将细胞悬液转移至离心管中，以1000rpm离心5分钟，吸弃上清液，该上清液为含胰酶的终止培养基。此过程产生废培养基S2、PBS洗涤液S3、废培养基上清液（含胰酶）S4和臭气浓度G1。

细胞冻存：收集离心后的细胞沉淀，加入预冷的细胞冻存液（通常为完全培养基：胎牛血清：DMSO=7：2：1），轻轻吹打混匀，调整细胞密度至1×106~1×107cells/mL。在生物安全柜内，将细胞悬液分装到无菌的冻存管中，每管1-2mL，并在冻存管上清晰标记细胞名称、冻存日期等信息。将分装完毕的冻存管放入程序降温盒中，置于4℃冰箱中预冷30min，然后转移至-20℃冰箱中放置2h，最后放入-80℃超低温冰箱中过夜。次日，将冻存管从-80℃冰箱取出，迅速转移至液氮罐的气相中进行长期保存。该过程产生废实验耗材S5（包括移液管、离心管等）。
全自动膜片钳实验工艺流程与产污环节
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图2-3  全自动膜片钳实验工艺与产污环节示意图

工艺流程简述：

细胞准备：实验开始前，从细胞培养箱中取出处于对数生长期、状态良好的稳转细胞系。在生物安全柜内，对细胞进行常规消化处理，以获得单细胞悬液。具体操作为：吸弃旧培养基，用PBS缓冲液洗涤，加入胰酶消化液孵育30s后去除大部分胰酶放置在培养箱中约1min左右后，待细胞脱落后加入含血清的培养基终止消化，移液枪吹打收集细胞悬液，最后用实验所需的细胞外液重悬，调整至合适的细胞密度备用。该过程会产生废培养基S2、废PBS洗涤液S3、废培养基（含胰酶）S4等废液。
全自动膜片钳实验：将制备好的单细胞悬液、所需的芯片、细胞内液缓冲液（配置细胞内外液时需要用硫酸/盐酸进行pH调配）、细胞外液缓冲液（配置细胞内外液时需要用硫酸/盐酸进行pH调配）、细胞封接缓冲液以及含有待测试化合物（部分化合物可能溶于DMSO）的溶液，按照仪器操作手册要求，分别加载到全自动膜片钳系统（如Port-a-Patch、PatchLiner、SyncroPatch384等）的指定位置。设置好实验参数（如电压钳模式、刺激方案、数据采集频率等）后，启动自动化程序。仪器将自动完成细胞的捕获、封接、破膜形成全细胞记录模式，并施加电刺激以记录离子通道的电流信号。在记录过程中，系统会自动切换并灌流不同的化合物溶液，以观察其对离子通道功能的影响。该过程会产生各种缓冲液的混合物S6和含有DMSO的化合物废液S1、酸性废气G3。
实验结束与清洗仪器：所有预定实验程序完成后，停止数据采集。按照仪器的标准操作规程，使用去离子水、乙醇或异丙醇等试剂对仪器的流路系统和芯片进行彻底清洗，以防止残留的细胞、蛋白质或化合物对后续实验造成污染。清洗完成后，妥善处理使用过的一次性芯片和其他一次性耗材，并关闭仪器电源和相关气体供应。该过程会产生含油生物污染物的乙醇或异丙醇废液S7、清洗废液S8、实验耗材S5和有机废气G2。
3、脂双层实验工艺流程与产污环节
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图2-4  脂双层实验工艺与产污环节示意图
工艺流程简述：

（1）材料准备：实验开始前，需准备好所有必需的试剂与耗材，包括Orbit16TC专用的MECA16记录芯片、实验所需的离子缓冲液、溶解在辛烷中的磷脂溶液（如DPhPC）、以及待嵌入脂双层的纯化蛋白样品。所有试剂均需保证最高纯度，以避免杂质影响脂双层的形成与稳定性。辛烷有一定的挥发性，因此该过程会有少量有机废气G2产生。
（2）脂双层实验：

芯片准备与缓冲液添加：将MECA16芯片正确安装到Oribit16TC设备中，随后，向芯片的公共腔室中加入约200μl的离子缓冲液。为确保缓冲液完全填充芯片底部的微腔并排除空气，需在施加+30mV电压的同时，使用移液管小心地将缓冲液压入微腔，直至所有通道的电流信号显示为过载状态。

磷脂涂抹与脂双层形成：使用移液管将约0.15μl的磷脂溶液（如5mg/mlDPhPC溶于辛烷）直接涂抹在芯片表面的指定区域（位于搅拌棒轨迹上）。启动设备的搅拌棒，以中速（如20-40）旋转数次，使磷脂在缓冲液表面均匀分散，形成单分子层。通过观察EDR4软件中的电流信号，当所有通道的电流瞬间回到0pA并稳定时，表明脂双层膜已成功形成，可通过软件的RC分析功能验证膜的电容值（通常功能性脂双层的电容值应高于7-8pF）。

蛋白嵌入与数据记录：在施加钳制电压的条件下，将适量的纯化蛋白样品加入到芯片的缓冲液中。蛋白嵌入脂双层通道的过程可以通过监测电流信号的逐步增加来观察。一旦观察到稳定的离子通道电流信号，即可开始施加预设的电压刺激方案，并利用EDR4软件同步记录和分析数据。该过程产生脂质废液S9、蛋白质和无机盐废液S10。
（3）清洗芯片
实验结束后，需立即将MECA16芯片进行彻底清洗，以去除残留的脂质、蛋白质和盐类，便于后续重复使用。清洗流程如下：首先，用去离子水冲洗芯片，以清除大部分盐分和缓冲液残留；接着，使用乙醇或异丙醇浸泡并冲洗芯片，以溶解并去除疏水性的脂质和蛋白质碎片；最后，用无绒布进行轻柔的机械清洁，确保芯片表面无顽固污渍。该过程会产生清洗废液S8、脂质废液S9、蛋白质和无机盐废液S10、乙醇/异丙醇废液S7和有机废气G2。
吹干芯片：     

将清洗干净的芯片置于干净的工作台上，使用干燥、无油的压缩气体（如氮气或二氧化碳）将其彻底吹干，检查芯片确认无残留液体后，将其妥善存放，同时，清洗实验台面，将使用过的一次性耗材（如移液管吸头、EP管等）作为固废进行分类收集。关闭所有仪器电源，结束实验。该过程产生废耗材S5。
4、囊泡制备实验工艺流程与产污环节
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图2-5  囊泡制备实验工艺与产污环节示意图
工艺流程简述：

（1）材料准备：实验开始前，需准备好所有必需的试剂与耗材，包括氧化铟锡（ITO）玻片、磷脂（如DPhPC)、胆固醇、乙酸乙酯（用于溶解脂质）、山梨醇（用于配置水化缓冲液）、以及O型密封圈、真空脂、镊子、移液管等辅助耗材。所有化学试剂均需妥善储存。
（2）囊泡制备实验：

ITO玻片预处理：使用万用表确认并标记出ITO玻片的导电面。在一片玻片的导电面中央，利用涂抹了真空脂的O型密封圈压印出一个全兴区域，随后将密封圈取下。
脂质膜制备：在通风橱内，用移液管吸取适量的磷脂-胆固醇混合溶液（溶于乙酸乙酯），迅速均匀地涂抹在玻片的圆形印迹区域内。待溶剂乙酸乙酯完全挥发后，玻片表面会形成一层均匀的脂质薄膜。该过程会产生有机废气G2（乙酸乙酯废气）。

组装制备槽：将涂抹好脂质膜的玻片导电面朝上，放置在囊泡制备槽的底部。在O型密封圈内加入一定体积的1M山梨醇溶液作为水化缓冲液，然后取另一片ITO玻片，使其导电面朝下，小心覆盖在密封圈上，确保内部无气泡。旋紧制备槽上盖，将其固定在囊泡制备仪主机上。

电膨胀制备囊泡：启动囊泡制备仪（Vesicle Prep Pro），按照预设程序（如频率5Hz，幅度3V，温度36℃）施加交变电场进行电膨胀。在电场作用下，脂质膜会逐渐水化并出芽形成巨型单层囊泡（GUVs）。整个制备过程持续约2-4h。

（3）收集和保存囊泡：
制备程序结束后，小心打开制备槽，用移液管将含有囊泡的山梨醇溶液缓慢吸出，转移至无菌的塑料离心管中，将收集到的囊泡溶液置于4℃冰箱中避光保存，备用。该过程产生脂质废液S9（含山梨醇）。
（4）清洗ITO玻片：
实验结束后，立即将使用过的ITO玻片从制备槽中取出。先用洗洁精溶液清洗，以去除发部分脂质和蛋白质残留，然后用去离子水冲洗干净。接着，用70%乙醇或异丙醇对玻片进行超声清洗或浸泡，以彻底去除疏水性污染物。最后，用去离子水冲洗，并将玻片自然晾干或用氮气吹干后干燥保存，以备下次使用。该过程产生清洗废液S8、脂质废液S9、乙醇/异丙醇废液S7、实验耗材S5、有机废气G2。
5、转运体电生理实验工艺流程与产污环节
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图2-6  转运体电生理实验工艺与产污环节示意图
工艺流程简述：

（1）Sensor准备：实验开始前，需对SURFE2R Sensor进行预处理。首先，将Sensor安装到仪器的Sensor支架上。然后使用硫醇溶剂对Sensor表面进行硫化处理，以利于后续脂质单层的形成。处理完成后，用异丙醇和去离子水依次清洗Sensor，去除残留的有机溶剂和杂质。该过程会产生含硫醇和异丙醇的有机废液S7、有机废气G2。
（2）膜制备：

脂质单层形成：通过仪器的自动进样系统，将脂质溶液（如溶解在辛烷中的DPhPC）输送到预处理过的Sensor表面。脂质分子会在Seneor的疏水表面自动铺展，形成一层稳定的脂质单层（SSM）。

膜蛋白重组：将含有目标转运蛋白的蛋白脂质体或膜囊泡溶液注入Sensor中，在电场或渗透压的驱动下，这些脂质体/囊泡会与Seneor表面的脂质单层融合，从而将转运体蛋白功能性重组到Sensor的支撑膜上。该过程会产生含破碎脂质体和蛋白的生物废液S9。
转运体电生理实验：

实验缓冲液准备：根据实验需求，配置非激活缓冲液、激活缓冲液（含转运体底物）以及含有待测试化合物的溶液。所有缓冲液均需过滤除菌，并根据需要进行脱气处理。自动化溶液交换与数据记录：将配置好的各种缓冲液和化合物溶液放入自动进样器的相应位置。在SURFE2R控制软件中设置好实验参数和溶液交换序列后，启动实验。仪器将自动、快速地在Sensor表面进行不同溶液的切换（如从非激活缓冲液切换到激活缓冲液），并通过下方的电极实时记录由于转运体蛋白的离子转运活动所引起的微小电流变化。该过程会产生含各种电解质、底物和化合物的无机盐废液S10。

（4）结束实验，清洗Sensor和系统
Sensor清洗：实验结束后，首先用大量的去离子水溶液冲洗Sensor池，以清除大部分盐类和生物分子残留。随后，使用0.2%SDS溶液对Sensor进行孵育和冲洗，以彻底去除脂质膜和蛋白质残留。最后，用去离子水再次冲洗，并将Sensor晾干后妥善保存。

系统流路清洗：运行仪器自带的清洗程序，使用去离子水、异丙醇等对整个液体输送系统（包括管路、阀门和进样针）进行彻底清洗，防止交叉污染。该过程会产生含有脂质、蛋白质的生物废液S9、实验耗材S5、乙醇/异丙醇有机废液S7、清洗废液S8和有机废气G2。

6、MEA实验工艺流程与产污环
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图2-7  MEA实验工艺与产污环节示意图
工艺流程简述：

细胞复苏：从液氮罐中取出冻存的iPSC/ESC细胞（如心肌细胞）冻存管，按照标准细胞复苏流程进行操作。将冻存管迅速置于37℃水浴中解冻，随后转移至含有预热培养基地离心管中，离心去除含DMSO的冻存液。用新鲜培养基重悬细胞沉淀，计数后备用。该过程会产生含DMSO冻存液的废液S1。

（2）电极板准备、种板
电极板包被：为促进细胞贴附和功能稳定，MEA电极板需要进行表面包被。根据细胞类型选择合适的包被基质，如纤连蛋白或生物胶质。在无菌条件下，向每个电极板孔中加入适量的包被溶液（如纤连蛋白稀释液），在37℃培养箱中孵育1-2h，孵育结束后，吸弃包被液。该过程产生废包被液S11。
细胞接种：在每个包被好的电极孔中，加入一定密度的细胞悬液（如50000细胞/孔）。将电极板水平放置在超净台中静置30分钟，待细胞自然沉降并初步贴壁后，转移至37℃、5%CO2的培养箱中继续培养，使细胞完全贴附并形成网络。

（3）MEA测量

系统准备与细胞平衡：将培养有细胞的MEA电极板从培养箱中取出，转移至CardioExcyte96仪器的孵育模块中。连接好电极板与放大器。在开始记录前，让细胞在仪器的环境中平衡至少4-5h，以获得稳定的基线信号（如场点位、阻抗和搏动频率）。

培养基更换与药物刺激：实验过程中，根据需要进行培养基更换或药物处理。更换培养基时，可采用半量换液法（每次更换50%体积）或全量换液法，以维持细胞健康状态或施加/洗脱药物。所有操作均通过仪器的自动液体处理系统或手动在超净台中进行。该过程产生废培养基S2和含药物废液S12。

数据记录：使用CardioExcyte Control96软件设置记录参数（如记录模式、频率、时长），启动数据采集。仪器将通过微电极阵列实时、同步地记录细胞的电生理活动（如心肌细胞的场电位信号）。实验结束后，数据自动保存。

实验结束

实验完成后，停止数据记录，将NEA电极板从仪器中取出。在生物安全柜内，小心吸弃孔内所有培养基和废液。将使用过的一次性耗材，如移液管吸头、EP管等收集。MEA电极板可按照特定的清洗流程进行处理。以备重复使用或妥善处置。

7、其他产污环节
（1）废气

危废收集点废气G4。

废水

本项目制冰机会产生废水W1；纯水制备过程产生浓水W2；实验器材再次清洗产生废水W3；灭菌锅产生废水W4；实验室地面清洁产生废水W5；员工办公生活和参观人员活动，产生生活污水W6。

（3）固体废物
紫外灭菌灯废灯管S13、溶液配制后产生废试剂瓶S14；废气处理过程中产生的废活性炭S15，以上固废均属于危险废物。纯水制备过程产生的废离子交换树脂S16和废RO膜S17，使用的实验耗材拆包后产生的废包装材料S18；人员办公生活会产生生活垃圾S19。
8、项目产污情况分析

本项目产污环节详见表2-6。
表2-6  本项目产污环节一览表

类别
代号

产污工序
主要污染物
处理措施及去向
废气
G1
细胞培养
异味（用“臭气浓度”表征）
新风系统通风换气
G2
清洗仪器、脂质膜制备、脂双层实验材料准备、清洗ITO玻片、Sensor准备等
非甲烷总烃（乙醇、异丙醇、辛烷）、乙酸乙酯
通风橱收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过50m高排气筒FQ-1排放
G3
全自动膜片钳实验（配置细胞内外液）
酸性废气（HCl、硫酸雾）

G4

危废暂存
非甲烷总烃（含乙醇、异丙醇、乙酸乙酯）
废水
实验废水
W1
纯水制备
COD、SS、NH3-N、TP、TN、盐分
纯水制备浓水、清洗废水、灭菌锅排水等经中丹园研发楼二期污水处理站处理后，与经化粪池处理的生活污水一并排入市政污水管网，接管盘城污水处理厂处理
W2
实验器材再次清洗
COD、SS、LAS、盐分
W3
灭菌锅排水

COD、SS
W4
地面清洁
COD、SS
生活污水
W5
员工、参观人员生活、培训
COD、SS、NH3-N、TP、TN
噪声
N
离心、超声、旋干等设备设施运行
噪声
选用低噪声设备、合理布局、隔声减振等措施。
固废
危险废物
S1
细胞复苏、全自动膜片钳实验
实验废液（含DMSO上清）
涉及微生物的实验废液（PBS洗涤液、废培养基上清液、废缓冲液、首次清洗废液、蛋白液、无机盐废液、废包被液）、废实验耗材、经高压灭菌锅灭活后与其他危废一起在危废收集点暂存，定期委托有相应资质单位处置
S2

细胞培养与传代、细胞消化、MEA测量
废培养基
S3
细胞培养与传代、细胞消化
PBS洗涤液
S4
细胞培养与传代、细胞消化
废培养基上清液（含胰酶）
S5
实验全过程
废实验耗材
S6
全自动膜片钳实验
废缓冲液
S7
清洗仪器、清洗芯片、清洗ITO玻片、Sensor准备、清洗Sensor和系统
乙醇/异丙醇废液
S8

清洗仪器
首次清洗废液
S9
脂双层实验、清洗芯片、收集和保存囊泡、清洗ITO玻片、膜制备、清洗Sensor和系统、
脂质废液
S10
脂双层实验、清洗芯片、转运体电生理实验
蛋白液、无机盐废液
S11
电极板铺板、种板
废包被液
S12
MEA测量
含药物废液
S13
紫外灯灭菌
废灯管
S14
实验过程
废试剂瓶、废玻璃器皿
S15
废气处理
废活性炭
一般工业固废

S16
纯水制备
废离子交换树脂
纯水仪厂家更换后回收利用
S17
纯水制备
废RO膜
S18
实验耗材外包装
废包装材料
外售综合利用
生活垃圾

S19
人员办公生活
塑料、纸、果皮等
委托环卫部门处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座5层508室进行实验室建设，租赁协议见附件5。

项目租赁区域已通过竣工环保验收，依托公用工程和环保工程（化粪池和实验废水处理站）已通过竣工环保验收并正常运行。项目建成运营后依托的废水收集和处理设施及排口（接管口）责任主体为南京生物医药谷建设发展有限公司，废气、噪声和固废处理设施及排口责任主体为本项目建设单位。

经现场勘查，本项目租赁区域现为空置状态，无遗留环境污染问题，
本项目拟建区域现状详见图2-4。
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本项目拟建区域现状照片



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

根据《江苏省环境空气质量功能区划》，项目所在地为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

根据《2025年南京市生态环境状况公报》，南京市环境空气质量达到二级标准的天数为319天，同比增加5天，达标率为87.4%，同比增加1.6个百分点。其中，达到一级标准天数为114天，同比增加2天；未达到二级标准的天数为46天，主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为27.1μg/m3，达标，同比下降4.2%；PM10年均值为47μg/m3，达标，同比上升2.2%；NO2年均值为23μg/m3，达标，同比下降4.2%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m3，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为159μg/m3，达标，同比下降1.9%，超标天数为32天，同比减少6天。
综上所述，评价区空气质量6项指标全面达到二级标准。

地表水环境质量现状

根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类及以上）率为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）劣Ⅴ类）断面。长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行环境保护目标声环境质量现状监测。

根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市监测区域声环境点534个。2025年，城区区域声环境均值为55.0dB，同比下降0.1dB；郊区区域噪声环境均值为52.7dB，同比上升0.4dB。全市监测道路交通声环境点247个。城区道路交通声环境均值为66.8dB，同比下降0.3dB；郊区道路交通声环境均值64.8dB，同比下降0.9dB。全市功能区声环境监测点位20个，昼间达标率为96.9%，夜间达标率为90.9%。

生态环境质量现状

本项目拟建于南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座508室已建建筑物，不新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需要开展生态环境现状调查。

电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。同时，本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8392]职业技能培训，位于中丹生态生命科学产业园一期E座5层508室，对地面进行硬化处理，本项目将采取源头控制、分区防渗、应急响应等措施，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	大气环境保护目标

本项目厂界周边500m范围主要大气环境保护目标分布情况详见表3-1和附图6。

表3-1  主要大气环境保护目标

名称

坐标（m）
保护对象
保护内容

环境功能区

相对厂址方位
相对厂界最近距离约/m

X
Y
香溢紫郡雅苑

659499.4
3562124.3
约9500人
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

SE
300
南京江北新区高新实验小学

659655.2
3562115.7
约1150人
师生
SE
443
生物医药谷商务中心
659284.9
3562455.9
约300人
办公人员
N
51
龙王山景区
659746.8
3562347.85
/
生态景区
E
332
地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

生态环境保护目标

本项目拟建地不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气排放标准

本项目实验过程中产生的废气主要来源于实验过程产生的有机废气和酸性废气、危废收集点废气、细胞培养过程臭气等。

本项目废气污染物主要为非甲烷总烃（含乙醇、异丙醇、辛烷）、乙酸乙酯、硫酸雾、HCl、臭气浓度，项目非甲烷总烃、HCl、乙酸乙酯废气、臭气浓度有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2标准，硫酸雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。厂区内NMHC无组织排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准，厂界HCl、NMHC、臭气浓度无组织排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4041-2021）表7标准，厂界硫酸雾无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体如下。

表3-2  项目有组织废气排放标准限值

污染物项目
最高允许排放浓mg/m3
最高允许排放速率kg/h
污染物排放监控位置
标准来源

NMHC
60
/
车间或生产设施排气筒
《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2限值
HCl
10
/
乙酸乙酯
40
/
臭气浓度
1000（无量纲）
硫酸雾
5
1.1
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准
表3-3  厂区内挥发性有机物无组织排放最高允许限值

污染物项目
监控点限值mg/m3
限值含义
无组织排放监控位置
标准来源

NMHC
6

监控点处1h平均浓度值
在实验室外设置监控点
《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6限值
20

监控点处任意一次浓度值
表3-4  厂界无组织大气污染物排放标准限值
污染物名称

排放浓度mg/m3
限值含义

标准来源
NMHC
4
边界外浓度最高点
《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7限值
HCl
0.2
臭气浓度
20（无量纲）
硫酸雾
0.3
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值
废水排放标准

本项目实验废水经中丹园研发楼二期污水处理站处理后与化粪池处理后的生活污水汇合后一并接管至盘城污水处理厂集中处理达标后尾水排放至朱家山河。

污水总排口综合废水（生活污水+实验废水）pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。接管标准和外排标准限值见表3-5。

表3-5  本项目废水污染物排放标准限值 单位：mg/L，pH值无量纲

污染因子

园区接管
外排环境
接管标准

标准来源

排放标准
标准来源
pH值

6~9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

6~9
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准
COD

≤500
≤50
SS

≤400
≤10
NH3-N

≤45
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准
≤5（8）*
TP
≤8
≤0.5
TN

≤70
≤15
注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

噪声排放标准

本项目施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值；运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声排放执行标准限值详见表3-6。

表3-6  本项目噪声排放标准限值
时期

边界名称

执行标准

类别

标准限值*dB(A)

施工期
施工场界

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

/

70

营运期

A座四周

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

65

注：本项目施工期和营运期仅昼间进行施工和实验。
固体废物管理标准

一般工业固体废物、生活垃圾按照《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》（生态环境部公告 2024年第4号）要求对一般工业固体废物和生活垃圾进行分类、编码；危险废物按照《国家危险废物名录（2025年）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号）进行分类、编码。
危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）等相关要求收集、贮存、运输。

固体废物的污染防治与管理工作还应按《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）和《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB3201/T1168-2023）等文件要求执行。

	总量

控制

指标
	本项目污染物产生及排放量详见表3-7。

表3-7  本项目污染物产生及排放情况一览表 单位：t/a
类别
污染物名称
产生量

削减量
接管量
排放量
废气

有组织

乙酸乙酯
0.00081
0.00057
/
0.00024
非甲烷总烃
0.0073
0.0051
/
0.0022
VOCs*
0.00811
0.00567
/
0.00244
硫酸雾
0.000041
0
/
0.000041
HCl
0.000018
0
/
0.000018
无组织
乙酸乙酯
0.00009
0
/
0.00009
非甲烷总烃
0.00081
0
/
0.00081
VOCs*
0.0009
0
/
0.0009
硫酸雾
0.0000045
0
/
0.0000045
HCl
0.000002
0
/
0.000002
废水

废水量

792.1
/
792.1
792.1
COD
0.2372
0.0502/

0.1972
0.187
0.04
SS
0.2348
0.0768/0.2268 
0.158
0.008
NH3-N
0.016
0/0.012
0.016
0.004
TP
0.00233
0/0.00193
0.00233 

0.0004
TN

0.021 

0/0.009
0.021 

0.012
盐分
0.0073
0.0003/0.0003
0.007
0.007
固体废物
危险废物
实验废液

0.0003
0.0003
/

/

废实验耗材

0.0008
0.0008
/

/

废培养基
0.00025
0.00025
/

/

废PBS洗涤液
0.00002
0.00002
/
/
废培养基上清液
0.000001
0.000001
/
/
废缓冲液
0.000025
0.000025
/
/
乙醇/异丙醇废液
0.04
0.04
/
/
废紫外灯管

0.05
0.05
/

/

首次清洗废液
2.4
2.4
/
/
废试剂瓶、玻璃器皿
1.0
1.0
/

/

脂质废液
0.000001
0.000001
/

/

蛋白液、无机盐废液
0.000004
0.000004
/
/
废包被液
0.00005
0.00005
/
/
含药物废液
0.0001
0.0001
/
/
废活性炭
0.05
0.05
/
/
合计

3.5196
3.5196
/

/

一般工业固废

废离子交换树脂
0.025
0.025
/

/

废RO膜
0.005
0.005
/
/
废外包装材料
0.25
0.25
/
/
生活垃圾

生活垃圾

3.9
3.9
/

/

废气

本项目有组织废气排放量为VOCs0.00244t/a，无组织VOCs排放总量为0.0009t/a。
废水

本项目废水及其污染物接管量/外排量分别为792.1t/a，COD0.187/0.04t/a、SS0.158/0.008t/a、NH3-N0.016/0.004t/a、TP0.00233/0.0004t/a、TN0.021/0.012t/a、盐分0.007/0.007t/a。
固体废物

本项目产生的固体废物全部委托处置，固体废物零排放，无需申请总量。

项目污染物总量平衡途径
本项目新增有组织VOCs排放量0.00244t/a，无组织VOCs排放量为0.0009t/a。大气污染物总量控制指标按2倍核减，废气污染物VOCs核减总量为0.00668t/a，在南京高新技术产业开发区储备库内平衡，目前企业已取得江苏省南京高新技术产业开发区排污总量指标使用凭证（编号：    ）。

本项目新增废水量792.1t/a，COD排放量0.04t/a，NH3-N排放量0.004t/a。水污染物总量控制指标按1.1倍核减，废水COD核减总量为0.044t/a，NH3-N核减总量为0.0044t/a。在江北新区储备库内平衡，目前企业已取得江苏省江北新区排污总量指标使用凭证（编号：     ）。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座508室，不新增用地，不新增建筑面积，实验活动依托现有建筑，施工期仅进行局部适应性改造和设备安装调试，主要为噪声，且工期较短，故本次评价不对施工期进行详细分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

根据本项目工程分析，项目废气主要为臭气浓度（G1）、仪器清洗和实验过程中产生的非甲烷总烃和乙酸乙酯废气（G2）、全自动膜片钳实验产生的酸性废气（G3）、危废收集点废气（G4）等。本项目实验操作在通风橱中进行。
源强核算
本项目所属行业类别为[M7340]医学研究和试验发展，无行业污染源源强核算技术指南。因此，本次核算按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中原则及要求进行核算，核算主要采用产污系数法、类比法和物料衡算法。

（1）实验废气
①有机废气
根据原辅料使用情况，本项目涉及的有机废气污染物为乙醇、乙酸乙酯、异丙醇、辛烷。其中乙醇、异丙醇、辛烷合并以“非甲烷总烃”表征。VOCs是非甲烷总烃、乙酸乙酯的合计值，用于总量表征。

本项目乙醇、异丙醇、辛烷用量分别为50L/a（折合为39.45kg/a）、1.2L/a（折合为0.94kg/a）和0.5L（折合为0.35kg/a），乙酸乙酯用量为5L/a（折合为4.5kg/a）。根据挥发率，计算得非甲烷总烃产生量8.148kg/a，乙酸乙酯废气产生量约0.9kg/a。
本项目实验过程有机废气源强产生情况见表4-1。
表4-1  实验过程废气产生源强一览表
序号

名称
年消耗量（kg/a）
废气产生量（kg/a）
1
非甲烷总烃
40.74
8.148
2
乙酸乙酯
4.5
0.9
VOCs
/
9.048
本项目实验过程中产生的有机废气经通风橱收集后（收集效率可达90%以上），通过大楼专用管道引至楼顶，经活性炭风机一体机（二级活性炭吸附装置）处理后通过50m高排气口（FQ-1）排放。

②酸性废气
本项目使用盐酸和浓硫酸配置细胞内外液pH值，36%盐酸使用量为500ml/a（折合为0.21kg/a），酸性废气产生量以用量的10%计，HCl产生量约0.02kg/a。98%硫酸使用量为500ml/a（折合为0.9kg/a），硫酸挥发量很小，被蒸汽带出量约占5%，则挥发量约0.045kg/a。酸性废气经集气罩收集，废气收集效率以90%计，废气经活性炭一体机（二级活性炭吸附装置）处理后通过50m高排气口（FQ-1）排放。
（2）危废收集点废气

本项目暂存的危险废物主要有废培养基、PBS洗涤液、废气实验耗材、废缓冲液、乙醇/异丙醇废液、脂质废液、无机盐废液等，危险废物采用包装桶（袋）密封保存，因此挥发性气体产生量很小，废气量不进行量化。
（3）臭气浓度
本项目细胞培养过程会有少量异味产生，以臭气浓度表征，类比《南京药捷安康生物科技有限公司医学检测项目环境影响报告表》及同类涉及细胞培养检测企业，本项目臭气产生量较少。细胞培养产生的臭气通过实验室新风系统通风换气。对周边大气环境影响较小，本次评价不做定量分析。

本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-3。
表4-3  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间h/a

风量m3/h
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

工艺

效率%

风量m3/h
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

实验

实验室
FQ-01
乙酸乙酯
500
0.68
0.00034
二级活性炭吸附装置
70
500
0.2
0.0001
2400

非甲烷总烃
6
0.003
70
1.8
0.0009
VOCs
6.68
0.00334
70
2.0
0.001
硫酸雾
0.16
0.00008
0
0.16
0.00008
500
HCl
0.08
0.00004
0
0.08
0.00004
散逸废气
面源

乙酸乙酯
/
/
0.00004
/
/
/
/
0.00004
2400
非甲烷总烃

/

/

0.00034
/

/

/

/

0.00034
VOCs
/

/

0.00038
/

/

/

/
0.00038
500

硫酸雾
/
/
0.000009
/
/
/
/
0.000009
HCl
/
/
0.000004
/
/
/
/
0.000004
项目有组织废气排放参数见表4-4。
表4-4  有组织废气排放参数表
名称

排气筒经纬度UTM
排气筒底部海拔高度m

排气筒高度m

排气筒出口内径m

烟气流速m/s

烟气温度℃

年排放小时数h

排放工况

污染物排放速率kg/h

X
Y
FQ-01

659260.54
3562385.66
4

50
0.1
17.7
20
2400
正常排放
乙酸乙酯
0.0001
非甲烷总烃
0.0009
硫酸雾
0.00008
HCl
0.00004
本项目无组织废气污染源强核算结果见表4-5，无组织废气排放参数见表4-6。

表4-5  本项目无组织废气污染源强核算结果表

工序/生产线

污染源

污染物

污染物产生

污染物排放

排放时间h

核算方法

产生速率（kg/h）

产生量（kg/a）
核算方法

排放速率（kg/h）

排放量（kg/a）
实验
实验室
乙酸乙酯
物料衡算法
0.00004
0.09
物料衡算法

0.00004
0.09
2400

非甲烷总烃
0.00034
0.816
0.00034
0.816
硫酸雾
0.000009
0.0045
0.000009
0.0045
500
HCl
0.000004
0.002
0.000004
0.002
表4-6  本项目无组织废气排放参数表

污染源

面源起点坐标（UTM/m）

面源海拔（m）
面源长度（m）
面源宽度（m）
与正北向夹角（°）

面源有效排放高度（m）
排放时间（h/a）
排放工况

污染物名称

排放速率（kg/h）
X

Y

实验室

659253.17
3562374.46
4
11.08
7.59
0

18
500
正常

乙酸乙酯
0.00004
非甲烷总烃
0.00034
硫酸雾
0.000009
HCl
0.000004
废气污染物排放信息

本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-7，无组织大气污染物排放量核算情况见表4-8，年排放量核算见表4-9。

表4-7  本项目有组织大气污染物排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度mg/m3
核算排放kg/h

核算年排放量kg/a

一般排放口

1

FQ-01
乙酸乙酯
0.2
0.0001
0.24
非甲烷总烃

1.8
0.0009
2.2
VOCs*
2.0
0.001
2.44
硫酸雾
0.16
0.00008
0.041
HCl
0.08
0.00004
0.018
一般排放口

乙酸乙酯
0.24
非甲烷总烃
2.2
VOCs*
2.44
硫酸雾
0.041
HCl
0.018
有组织排放
有组织排放总计

乙酸乙酯
0.24
非甲烷总烃
2.2
VOCs*
2.44
硫酸雾
0.041
HCl
0.018
注：VOCs*量为乙酸乙酯和非甲烷总烃合计量
表4-8  本项目大气污染物无组织排放量核算表
排放口编号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
排放量（kg/a）
标准名称
浓度限值（mg/m3）
实验室
实验
非甲烷总烃
二级活性炭吸附装置
《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7限值

4（监控点处1h平均浓度值）
0.81
HCl
0.2
0.002
乙酸乙酯

/
/
0.09
硫酸雾
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值
0.3
0.0045
无组织排放
无组织排放总计
非甲烷总烃
0.81
乙酸乙酯
0.09
VOCs
0.9
硫酸雾
0.0045
HCl
0.002
表4-9  本项目大气污染物年排放量核算表
序号
污染物

排放量(kg/a）
有组织
乙酸乙酯
0.24
非甲烷总烃
2.2
VOCs*
2.44
硫酸雾
0.041
HCl
0.018
无组织

乙酸乙酯
0.09
非甲烷总烃
0.81
VOCs*
0.9
硫酸雾
0.0045
HCl
0.002
合计

乙酸乙酯
0.33
非甲烷总烃

3.016
VOCs
3.346
硫酸雾
0.0455
HCl
0.02
非正常工况

本项目非正常工况主要为二级活性炭废气治理设施出现故障，处理效率为0的情况。本项目非正常工况下污染物排放情况见表4-10。
表4-10  污染源非正常工况排放量核算表
污染源
非正常工况排放原因
污染物
非正常工况排放浓度（mg/m3）
非正常排放量（kg/a）
单次持续时间（h）
年发生频次/次
FQ-1
二级活性炭吸附装置故障
非甲烷总烃
6
7.2
≤0.5
≤1
乙酸乙酯
0.68
0.816
VOCs
6.68
8.016
硫酸雾
0.16
0.04
HCl
0.08
0.02
项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，本项目拟采取以下处理措施进行处理：
①加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；

②加强实验的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；
③废气收集处理系统应与研发工艺设备同步运行，废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的研发工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；

④实验工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施；

⑤停电过程应立即手动停止实验设备运行，启用备用电源或应急处理设施，确保废气不外排；同时记录故障时间、原因及处置过程，及时上报并开展原因分析与整改，杜绝类似事件再次发生。
⑥加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。
通过以上措施处理后，本项目的非正常排放废气可得到有效的控制。
4、废气处理措施

（1）有组织废气
本项目有组织废气主要为实验过程中产生的材料准备废气、清洗废气、臭气浓度。其中实验过程产生的各类废气经通风橱收集后通过大楼专用管道引至楼顶，经活性炭风机一体机（二级活性炭吸附装置）处理后通过50m高的排气口（FQ-1）排放。
有组织废气收集及处理措施流程示意图详见图 4-1。
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图 4-1  有组织废气收集及处理措施流程示意图
（2）无组织废气
①加强化学品和危险废物的密闭贮存。有机试剂密闭存储于试剂瓶中，取用前后及时加盖密封，避免外溢；含挥发性物料的危险废物密闭包装贮存，定期委托有资质单位处置。
②加强化学品使用管理。实验涉及的挥发性试剂按需使用，乙醇消毒定点、定量进行，避免挥发性试剂过量使用，造成无组织排放增加。
③加强实验室排风换气系统维护管理，保证连续运行，及时将实验室内无组织废气排出，减少其在室内的累积。
④加强项目运行管理和环境管理。通过加强职工环保意识，提高实验人员实验操作水平，多种措施并举，减少污染物排放。
5、废气处理措施可行性分析

活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性质的含炭物质，它具有高度发达的孔隙结构，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能。活性炭孔壁上大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭吸附处理废气的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，废气经活性炭吸附净化后的气体直接排空。
活性炭吸附法能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案。本项目活性炭风机一体机设计参数详见表 4-11。
表4-11  活性炭风机一体机参数一览表
序号
名称

技术参数
型号：CH-HF-500m3/h
1

处理风量
500m3/h
2

规格
900×500×600mm
3

抽屉
1个
4

抽屉尺寸
210mm×500mm×110mm
5

蜂窝炭
10块
6

轴流风机功率
0.22kw
箱体厚度
0.9mm
7

活性炭规格
碘值≥800mg/g
8

活性炭充填量
10kg
实例1：

类比《本溪锐生物医药有限公司研发与实验项目竣工环境保护验收监测报告表》，该公司药品研发、实验项目使用乙醇、乙酸乙酯、甲醇等挥发性有机溶剂，挥发有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，活性炭净化装置进出口非甲烷总烃监测数据见表4-12。

表4-12  本溪锐生物医药有限公司研发与实验项目有组织废气检测结果
采样日期
采样点位
样品编号
检测项目
非甲烷总烃
2023年12月15日
活性炭净化装置进口YQ1
H303-YQ1-04
标干流量（m3/h）
5138
排放浓度（mg/m3）
18.6
排放速率（kg/h）
0.0956
H303-YQ1-05
标干流量（m3/h）
5071
排放浓度（mg/m3）
19.0
排放速率（kg/h）
0.0964
H303-YQ1-06
标干流量（m3/h）
4993
排放浓度（mg/m3）
19.4
排放速率（kg/h）
0.0967
活性炭净化装置出口YQ2
H303-YQ1-04
标干流量（m3/h）
4531
排放浓度（mg/m3）
5.12
排放速率（kg/h）
0.0232
H303-YQ1-05
标干流量（m3/h）
4667
排放浓度（mg/m3）
5.15
排放速率（kg/h）
0.0240
H303-YQ1-06
标干流量（m3/h）
4489
排放浓度（mg/m3）
5.09
排放速率（kg/h）
0.0229
经计算二级活性炭吸附装置对有机废气去除效率在72.47%以上。
本项目产生的废气为低浓度、产生量小，活性炭对有机废气的去除效率会有所降低，但采用活性炭吸附是常见且成熟的治理方式，可确保废气稳定达标。本次评价二级活性炭对有机废气的去除效率按保守效率70%核算排放，结果达标，从技术可行性角度，该措施是合理的，也能够符合DB32/T4455-2023第4.2条NMHC初始排放速率对应不低于50%的净化效率的要求。
6、排气筒设置合理性

根据《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）4.14：“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m （因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度及与周围建筑物的高度关系根据环境影响评价文件确定；确因安全考虑或其他特殊工艺要求，排气筒低于15m时，排放要求需要加严的，根据环境影响评价文件确定 ”。本项目排气口高度为50m，符合要求。

本项目排气筒直径0.1m，风机设计风量500m3/h ，项目设计烟气流速为17.7m/s，可满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中烟气流速相关要求。
7、废气污染物监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废气污染源监测点位、监测因子及监测频次详见表4-13。
表4-13  本项目废气污染源监测计划表

监测位置
监测项目
频次
执行标准
有组织
排气筒（FQ-1）
NMHC、 乙酸乙酯、硫酸雾、HCl、臭气浓度
1次/年
NMHC、HCl、乙酸乙酯执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准
无组织
实验室门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1—2个监控点
NMHC
1次/年
《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6
厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设 3个监控点）
NMHC、HCl、硫酸雾、臭气浓度
1次/年
非甲烷总烃、HCl、臭气浓度参照执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准
8、环境空气影响分析
（1）环境影响
根据工程分析，本项目产生的废气主要为乙醇、乙酸乙酯、异丙醇、辛烷和少量酸性废气。

本项目实验过程中产生的有机废气经通风橱收集后通过大楼专用管道引至楼顶，经活性炭风机一体机（二级活性炭吸附装置）处理后通过50m高排气口（FQ-1）排放，酸性废气经集气罩收集后废气经活性炭一体机处理后通过50m高排气口（FQ-1）排放。非甲烷总烃、乙酸乙酯、HCl排放浓度均能达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2限值，硫酸雾排放浓度及速率能够达到《大气污染物综合排放表尊》（DB32/4041-2021）表1 标准。
经预测，厂界非甲烷总烃、HCl无组织排放浓度能够达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7限值，硫酸雾无组织排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。在最近敏感点处落地浓度很小，在正常排放时对居民影响很小。
（2）异味影响
本项目细胞培养过程产生的少量异味通过实验室新风系统通风换气，减少异味的排放，根据恶臭等级分类，异味会随着距离的增加而减小，当距离大于15m时对环境的影响可基本消除。项目周边敏感点距离均在50m外，因此受到的影响很小。
废水

根据建设单位提供资料，经水平衡分析，本项目排放的废水为实验废水和生活污水，本项目水平衡图详见图2-1。

源强核算

根据建设单位提供的资料，经水平衡分析，本项目排放的废水为纯水制备浓水 W1 、再次清洗废水 W2、灭菌锅排水W3、地面清洁废水 W4、员工及参观人员生活污水 W5。本项目实验过程加入KF和CsF配置的缓冲液最终成为废缓冲液作为危废处置，不会进入废水中。
纯水制备浓水W1
根据建设单位提供的资料，本项目纯水用于实验、地面清洁、实验器具清洗、灭菌锅等，年使用量约217.0005m3/a，纯水机制备率为60%，则制纯水用自来水年用量约361.7005m3/a，纯水制备浓水W1年产生量为144.7m3/a。

（2）再次清洗废水W2
本项目需使用纯水对实验器皿进行清洗，其中首次清洗废液作为危废处置。实验过程中使用的渗透压仪、试剂盒等均为一次性耗材，不进行清洗。根据建设单位提供的资料，清洗用水年使用量约10m3/a，其中首次清洗用水约3m3/a，损耗量以用量的20%计，则首次清洗废液产生量为2.4m3/a，作为危废处置；再次清洗用水年用量为7m3/a，产污系数取0.8，则再次清洗废水年产生量为5.6m3/a。

（3）灭菌锅废水W3
项目受污染的废实验耗材、废液需要采用灭菌锅灭菌，使用水质为纯水，纯水用量为3t/a，考虑到加热蒸发和使用损耗，排污系数取60%，灭菌锅排水量约1.8t/a，灭菌时将所需物料装入灭菌袋后进行灭菌，灭菌物料不与灭菌锅内的水直接接触。
（4）地面清洁废水W4
实验室地面需要每天清洁，采用纯水拖地的形式，按照1.5L/m2·次计算，实验室面积约134.6m2，则用水量为204t/a，废水产生系数以0.9计，则地面清洁废水量约184t/a。

（5）生活污水W5
本项目定员6人，预计每年接待参观者或者团队人员100人。根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）》中城市居民生活用水量为150L/（人·d），由于本项目不设食堂和住宿，用水量大大减少，员工按每人每天用水量 50L/（人·d）计，外来参观人员每人每天用水量10L/（人·d）计。则生活用水量为570m3/a，根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）产污系数以 80%计，则生活污水排放量为456m3/a。

本项目实验过程废水依托大楼专门的管道排至中丹园研发楼二期污水处理站处理达标后，接管盘城污水处理厂集中处理；生活污水 W5依托大楼生活污水管道排至化粪池处理后，与实验废水一并接管盘城污水处理厂集中处理。

本项目废水污染物产排放情况详见表4-14。


表4-14  本项目废水污染物产排放情况

	类别
	废水量（m3/a）
	污染物
	污染物产生量
	治理措施
	污染物接管量
	治理措施
	污染物排放量

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	名称
	浓度（mg/L）
	接管量（t/a）
	
	浓度*（mg/L）
	排放量（t/a）

	纯水制备浓水（W1）
	144.7
	COD
	100 
	0.0145
	中丹园研发楼二期污水处理站336.1
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	30 
	0.004
	
	
	
	
	
	

	
	
	盐分
	50
	0.007
	
	
	
	
	
	

	再次清洗废水（W2）
	5.6
	COD
	650
	0.0036 
	
	150
	0.05
	/
	/
	/

	
	
	SS
	300
	0.0017 
	
	200
	0.067
	/
	/
	/

	
	
	TP
	6
	0.00003
	
	0.09
	0.00003
	/
	/
	/

	
	
	盐分
	60
	0.0003
	
	20
	0.007
	/
	/
	/

	灭菌锅废水（W3）
	1.8
	COD
	80
	0.0001
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	SS
	50
	0.00009
	
	
	
	
	
	

	地面清洁废水（W4）
	184
	COD
	200
	0.037
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	500
	0.092
	
	
	
	
	
	

	员工办公生活（W5）
	456
	COD
	400
	0.182
	化粪池
	300
	0.137
	/
	/
	/

	
	
	SS
	300
	0.137
	
	200
	0.091
	/
	/
	/

	
	
	NH3-N
	35
	0.016
	
	35
	0.016
	/
	/
	/

	
	
	TP
	5
	0.0023
	
	5
	0.0023
	/
	/
	/

	
	
	TN
	45
	0.021
	
	45
	0.021
	/
	/
	/

	综合废水
	792.1
	COD
	300
	0.2372
	/
	236
	0.187
	盘城污水处理厂
	50
	0.04

	
	
	SS
	296
	0.2348
	
	200
	0.158
	
	10
	0.008

	
	
	NH3-N
	20.2
	0.016
	
	20.2
	0.016
	
	5
	0.004

	
	
	TP
	2.9
	0.00233
	
	2.9
	0.00233
	
	0.5
	0.0004

	
	
	TN
	26.5
	0.021
	
	26.5
	0.021
	
	15
	0.012

	
	
	盐分
	9.2
	0.0073
	
	8.8
	0.007
	
	8.8
	0.007


注：*污染物排放浓度以盘城污水处理厂尾水排放标准计。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）废水类别、污染物及污染治理设施信息
废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-15。
表4-15  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

生活污水

COD

SS

NH3-N

TP

TN
盘城污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放

/

依托中丹园研发楼二期化粪池

/
DW001

(是

(否
(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放口

(车间或车间处理设施排放口

实验废水

COD

SS

TP

盐分
盘城污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/

中丹园研发楼二期污水处理站

“调节池+三相三维电解反应床+气浮沉淀一体化设备+消毒氧化”

DW001
(是

(否

(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放口

(车间或车间处理设施排放口

本项目所依托的中丹园研发楼二期废水间接排放口基本情况见表4-16。

表4-16  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度（°）

纬度（°）

名称

污染物

种类

排放

标准

1

DW001
118.6958

32.1833
0.07921
接管盘城污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/

盘城污水处理厂

pH值

6~9（无量纲）

COD

50mg/L
SS

10mg/L

NH3-N

5mg/L

TP

0.5mg/L

TN

15mg/L

注：本项目废水依托中丹生态园研发楼二期废水总排口排放，表中废水排放量仅为本项目的排放量。
表4-17  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）
日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

DW001
COD

236
0.0006
0.187
SS

200 
0.0005
0.158
NH3-N

20.2
0.00005
0.016
TP

2.9
0.000008
0.00233
TN
26.5
0.00007
0.021
盐分
8.8
0.00002
0.007
全厂排放口合计

COD

0.187
SS

0.158
NH3-N

0.016
TP
0.00233
TN
0.021
盐分
0.007
注：本项目废水依托中丹园研发楼二期废水总排口排放，表中废水排放信息仅为本项目。
环境影响及防治措施

中丹园研发楼二期污水处理依托可行性分析

本项目所在中丹园研发楼二期实行“雨污分流，实验废水和生活污水分流”的排水机制，项目产生的实验废水经中丹园研发楼二期污水处理站处理后与化粪池处理后的生活污水一同接管至盘城污水处理厂。现场设有水质监测点，并设置环保标志牌。
①处理工艺流程
中丹园研发楼二期污水处理站主要采用“调节池+三相三维电解反应床+气浮沉淀一体化设备+消毒氧化”工艺对实验废水进行预处理。其主要处理工艺流程详见图4-2。
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图4-2 中丹园研发楼二期污水处理站工艺流程示意图
②依托可行性

中丹园研发楼二期污水处理站现有实验废水处理站的设计处理能力为400t/d。本项目产生的实验废水336.1m3/a（1.12m3/d）排入该实验废水处理站处理，约占其设计处理能力的0.28%，占比很小。因此，从水量上来讲，本项目实验废水进入中丹园研发楼二期污水预处理站处理可行。

 本项目产生的实验废水不涉及难降解、重金属、氟化物等有毒有害污染物，不涉及含辐射废水，盐分主要来自PBS等缓冲液，浓度不高，不会对生化处理系统造成抑制或冲击；项目生物实验产生的废水经高温高压灭活后接管中丹生态生命科学产业园一期实验废水处理站，根据表4-6和表4-10，本项目产生的混合实验废水水质满足中丹园研发楼二期污水处理站进水指标要求。

综上，本项目实验废水依托中丹园研发楼二期污水处理站可行。

盘城污水处理厂接管可行性分析

本项目废水经中丹园研发楼二期污水处理站预处理，生活污水经园区化粪池预处理后一并通过接管盘城污水处理厂集中处理达标后排入朱家山河，最终汇入长江南京段。

①盘城污水处理厂简介
江北新区盘城污水处理厂日处理能力为8.5万吨，其中一期2万吨废水处理采用“倒置A2O+二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒”工艺，二期6.5万吨废水处理采用“改良A/A/O（五段） 

生物反应池+平流双层二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池工艺+滤布滤 池+加氯接触池”工艺。盘城污水处理厂废水处理工艺流程见图4-3。
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图4-3  盘城污水处理厂工艺流程图

②接管可行性分析
a.管网接管可行性分析 
本项目属于盘城污水处理厂接管范围，项目所在区域管网已铺设到位，接管具有可行性。 
b.水量接管可行性分析 

盘城污水处理厂已建成日处理能力8.5万吨，本项目日排放废水接管量约2.64m3/d（792.1m3/a），约占盘城污水处理厂处理能力的0.0031%，占比很小，对其正常处理几乎没有冲击影响，故本项目水量接管具有可行性。 
c.水质接管可行性分析 
本项目接管废水浓度与盘城污水处理厂接管水质标准相符性分析详见表4-18。

表4-18  盘城污水处理厂接管水质标准相符性分析
类别

pH值
COD
SS
NH3-N
TP
TN
盐分
本项目接管废水浓度
（mg/L，pH值无量纲）

6~9

236
200 
20.2
2.9
26.5
8.8
接管进水水质标准

（mg/L，pH值无量纲）

6~9
500

400
45
8
70
/
是否满足
是
是

是

是

是

是

/
综上，本项目接入盘城污水处理厂具有可行性。

废水监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水污染源监测点位、监测项目、监测频次详见表4-19。
表4-19  废水污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次*

执行排放标准

中丹园研发楼二期污水总排口

pH值、COD、SS、

1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

NH3-N、TP、TN、盐分
1次/年
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准

注：*本项目产生的废水依托中丹园研发楼二期污水站、化粪池处理后接管排放，废水自行监测可引用中丹园研发楼自行监测数据。
小结

本项目产生的废水主要为实验废水和生活污水。实验废水依托中丹园研发楼二期的化粪池和污水处理站，中丹园研发楼二期污水处理站采用“调节池+三相三维电解反应床+气浮沉淀一体化设备+消毒氧化”处理工艺，废水处理达标后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准要求，接管至盘城污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入朱家山河，最终汇入长江南京段，对周边地表水环境影响较小。
噪声

本项目噪声主要来源于实验设备，主要高噪声设备包括离心机、空气压缩机等。
源强核算

本项目所属行业涉及[M7340]医学研究和试验发展、、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，无行业污染源源强核算技术指南，因此，本次核算按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中原则及要求进行核算，核算主要采用类比法。
根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）并类比同类型设备，本项目主要噪声源强详见表4-20。
表4-20  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

数量（台/套）
声源源强（单台设备）
/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置*/m

距室内边界最近距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损

失/

dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物外距离（m）

中丹生态园二期E座5层
离心机
1
85
选用低噪声设备、隔声减振
5.06 

1.0 

20 

4
64
昼间
20
44
1
空气压缩机
1
90
7.06 

1.52 

20 

4
69
20
49
1

注：*以E座508室中心为（0，0，0），建筑物插入损失以20dB（A）计。
环境影响及防治措施
本项目周边50米无声环境敏感保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要开展声环境影响专项评价。
噪声环境影响分析

本项目噪声源主要为离心机、空气压缩机等，最大单台设备噪声源强为90dB（A）。
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的公式预测，预测结果详见表4-21。

表4-21  本项目厂界噪声贡献值预测一览表 单位：dB(A)
类别
E座东边界
E座南边界
E座西边界
E座北边界
厂界噪声贡献值
43.5
48.1
48.4
45.5
昼间标准限值
65
65
65
65
评价

达标
达标

达标

达标

根据表4-21，本项目建成运营后，中丹生态园研发楼二期A座边界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

噪声污染防治措施分析

①选用低噪声设备，防止设备噪声过高而对周围环境产生较大的影响。
②合理布置高噪声试验设备位置，尽量远离厂界。
③在有固定位置的机械设备底部采取基础减振，设置软连接等措施，避免设备振动而引起的噪声值增加。

④实验室厂房隔声措施。

噪声监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求，本项目噪声监测点位、监测项目、监测频次详见表4-22。

表4-22  本项目营运期噪声环境监测工作计划

监测点位
监测项目
频次*
执行标准
中丹生态园研发楼二期E座四周外1m
连续等效A声级
1次/每季（仅监测昼间噪声）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
注：*本项目建成运营后仅昼间实验。

小结

本项目噪声源主要为离心机、空气压缩机等运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、合理布局、隔声减振等降噪措施，噪声昼间排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小。

固体废物

本项目产生的固废主要为危险废物（实验废液、废实验耗材、废培养基、废弃灯管、首次清洗废液、废试剂瓶和废玻璃器皿、废活性炭、PBS洗涤液、废培养基上清液、废缓冲液、乙醇/异丙醇废液、脂质废液、蛋白液、无机盐废液、废包被液、含药物废液）、一般工业固废（废包装材料、废离子交换树脂、废RO膜）和生活垃圾。

源强核算

本项目所属行业为[M7340]医学研究和试验发展、[L7281]科技会展服务、[P8391]职业技能培训，无行业污染源源强核算技术指南，因此，本次核算按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中原则及要求进行核算，核算主要采用类比法、物料衡算法和产污系数法。

实验废液（S1）

实验废液 S1：细胞复苏、全自动膜片钳实验过程产生的实验废液（含DMSO上清）产生量约27.5ml/a（折合0.3kg/a）。
废培养基（S2）

本项目细胞培养、细胞消化、MEA测量过程过程中产生废的培养基，年产生量约225ml/a（折合0.25kg/a）。
废PBS洗涤液（S3）
本项目细胞培养、细胞消化过程产生的废PBS洗涤液量约20ml/a（折合0.02kg/a）。

废培养基上清液（S4）

本项目细胞培养、细胞消化过程产生的废培养基上清液（含胰酶）量约1mg/a（折合约0.001kg/a）。

（5）废实验耗材（S5）
实验操作过程中，会产生沾染试剂或化学品的移液器枪头、一次性试剂盒/一次性手套等废实验耗材，产生量约0.8kg/a。

（6）废缓冲液（S6）
本项目全自动膜片钳实验过程产生废缓冲液量约25L/a（折合约0.025kg/a）。

（7）乙醇/异丙醇废液（S7）
本项目清洗仪器、清洗芯片、清洗ITO玻片、清洗Seneor和系统过程产生的清洗废液产生量约51L/a（折合约40kg/a）。

（8）首次清洗废液（S8）
本项目对设备的首次清洗废液量约2.4t/a。
（9）脂质废液（S9）
本项目脂双层实验、清洗芯片、清洗玻片、膜制备等过程中产生的脂质废液量约1ml/a（折合约0.001kg/a）。

（10）蛋白液、无机盐废液（S10）
本项目脂双层实验、清洗芯片、转运体电生理实验过程产生的蛋白液和无机盐废液量约4ml/a（折合0.004kg/a）。

（11）废包被液（S11）
本项目电极板铺板、种板过程产生的废包被液产生量约50ml/a（折合0.05kg/a）。
（12）含药物废液（S12）
本项目MEA测量过程产生的含药物废液量约100ml/a（折合0.1kg/a）。

（13）废紫外灯管（S13）

本项目紫外消毒灯使用后需定期更换 UV 灯管，废灯管年产生量约 0.05t/a。
（14）废试剂瓶、废玻璃器皿（S14）
本项目实验过程中使用的化学品采用玻璃、塑料瓶等方式包装，废试剂瓶年产生量约 0.5kg/a，废玻璃器皿年产生量约为 0.5kg/a 。
（15）废活性炭（S15）

根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可的管理》，活性炭更换周期如下：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：T─活性炭更换周期，天；
m─活性炭的用量，kg；
s─动态吸附量，%（一般取值 10%）；
c─活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m3；
Q─风量，m3/h
t─运行时间，h/d
表4-23  项目活性炭更换周期计算表

活性炭装置

活性炭装载量kg
动态吸附量%
活性炭削减浓度mg/m3
风量m3/h
运行时间h/d
计算更换周期d
预计更换周期d
FQ-1
10
10
4.68
500
8
54
90
本项目活性炭一次充填量为 4.8kg，根据上式计算，活性炭更换周期约为52天，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）活性炭更换周期最长不超过3个月。由于计算更换周期小于90d，因此按54个工作日更换周期核算，则预计废活性炭年产生量为0.05t/a。

（16）废离子交换树脂（S16）

废离子交换树脂为纯水机产生，为保证出水水质，离子交换树脂每年更换一次，年产生量约为 0.025t/a ，由纯水机厂家更换后回收利用。
（17）废RO膜（S17）

废 RO膜为纯水机产生，根据出水水质要求，RO膜定期更换，年产生量约 0.005t/a ，由纯水仪厂家更换后回收利用。

（18）废包装材料（S18）

项目使用的实验耗材会产生废包装材料，主要为废纸和废塑料，年产生量约为 0.25t/a ，大楼物业委外综合利用。
（19）生活垃圾（S19）

本项目员工6人，每年参观人员及培训人员约100人。其中员工以每人每天垃圾产生量0.5kg计，外来人员每人每天垃圾产生量0.1kg计，则年生活垃圾产生量约为3.9t/a ，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025版）等文件要求，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目副产物属性判定结果详见表4-24，本项目固体废物类别、属性和数量等情况详见表4-25，本项目固体废物产生处置情况详见表4-26。

表4-24  本项目副产物属性判定结果表

序号

固废编号
固体废物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量kg/a
属性判定

固体废物

副产品

判定依据

产生和来源
利用和处置
S1
实验废液
细胞复苏、膜片钳实验
液
DMSO上清液
0.3
√
×
4.1-(c)

5.1-(b)/(c)

S2
废培养基
细胞培养、细胞消化
液
有机物
0.25
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S3
PBS洗涤液
细胞培养、细胞消化
液
PBS洗涤液
0.02
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S4
废培养基上清液
细胞培养、细胞消化
液
胰酶
0.001
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S5
废实验耗材

实验全过程

固
无机盐、塑料、橡胶、细胞等

0.8
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S6
废缓冲液
膜片钳实验
液
缓冲液
0.025
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S7
乙醇废液
清洗仪器
液
乙醇、异丙醇
40
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S8
首次清洗废液
清洗
液
有机物、水
2400
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S9
脂质废液
脂双层实验、清洗芯片
液
有机物、水
0.001
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S10
蛋白液、无机盐废液
脂双层实验、清洗芯片
液
蛋白液、无机盐
0.004
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S11
废包被液
电极板铺板、种板
液
废包被液
0.05
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S12
含药物废液
MEA测量
液
药物
0.1
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S13
废灯管
消毒
固
汞、玻璃
50
√
×
4.1-(h)
5.1-(b)/(c)
S14
废试剂瓶、玻璃器皿
包装、实验
固
玻璃、化学品
1
√
×
4.1-(c)
5.1-(b)/(c)
S15
废活性炭
废气处理
固
有机物、活性炭等
50
√
×
4.1-(h)
5.1-(b)/(c)
S16
废离子交换树脂
纯水制备
固

树脂
50
√

×

4.1-(h)

5.1-(b)/(c)

S17
废RO膜
纯水制备
固

废有机膜
5
√

×

4.1-(h)

5.1-(b)/(c)

S18
废包装材料
包装
固
塑料、纸
250
√

×

4.1-(h)

5.1-(e)

S19
生活垃圾

人员办公生活

固/液

塑料、纸、果皮等

3900
√

×

4.1-(i)

5.1-(b)/(c)

表4-25 本项目固体废物类别、属性和数量情况表

序号
固体废物名称
属性
产生工序
形态
主要成分
危险特性鉴别方法
危险特性
废物

类别
废物代码

预测产生量kg/a
实验废液

危险废物
细胞复苏、膜片钳实验
液
DMSO上清液
《国家危险废物名录》（2025年）

T/C/I/R
HW49

900-047-49

0.3
废培养基

细胞培养、细胞消化
液
有机物
T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.25
PBS洗涤液
细胞培养、细胞消化
液
PBS洗涤液
T/C/I/R
HW49
900-047-49

0.02
废培养基上清液

细胞培养、细胞消化

液
胰酶

T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.001
废实验耗材

实验全过程
固

有机物、塑料等

T/C/I/R

HW49

900-047-49

0.8
废缓冲液
膜片钳实验
液
缓冲液
T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.025
乙醇废液

清洗仪器
液
乙醇、异丙醇
T/C/I/R
HW49
900-047-49
40
首次清洗废液
清洗
液
有机物、水
T/C/I/R
HW49
900-047-49
2400
脂质废液
脂双层实验、清洗芯片
液
有机物、水
T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.001
蛋白液、无机盐废液

脂双层实验、清洗芯片

液
蛋白液、无机盐
T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.004
废包被液

电极板铺板、种板
液
废包被液
T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.05
含药物废液

MEA测量
液
药物
T/C/I/R
HW49
900-047-49
0.1
废灯管
消毒
固

汞、玻璃
T

HW29

900-023-29
50
废试剂瓶、玻璃器皿
包装、实验
固
玻璃、化学品
T/C/I/R
HW49
900-047-49
1
废活性炭
废气处理
固
活性炭、有机物
T
HW49
900-039-49
50
废离子交换树脂
一般工业固废
纯水制备
固

树脂

/
/

99
900-999-99

25
废RO膜
纯水制备
固
废有机膜
/
/
99
900-999-99
5
废包装材料

非化学品原辅料包装

固

塑料、纸等

/
/
07
900-999-07
250
生活垃圾

生活垃圾
人员办公生活

固/液
塑料、纸、果皮等

/
/
99
900-999-99
3900
表4-26  本项目固体废物产生及处置情况

工序

装置

固废名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法
产生量kg/a
工艺

处置量kg/a
细胞复苏、膜片钳实验
/
实验废液

危险废物

物料衡算法
0.3
委托有资质单位处置
0.3
危废暂存间暂存，委托有资质单位处置

细胞培养研发
/
废培养基
物料衡算法

0.25
0.25
细胞培养、细胞消化
/
PBS洗涤液
物料衡算法

0.02
0.02
细胞培养、细胞消化

/
废培养基上清液

物料衡算法

0.001
0.001
实验全过程
/
废实验耗材

类比法
0.8
0.8
膜片钳实验
/
废缓冲液
类比法

0.025
0.025
清洗仪器

/
乙醇废液

物料衡算法

40
40
清洗
/
首次清洗废液
类比法
2400
2400
脂双层实验、清洗芯片
/
脂质废液
物料衡算法
0.001
0.001
脂双层实验、清洗芯片

/
蛋白液、无机盐废液

物料衡算法

0.004
0.004
电极板铺板、种板

/
废包被液

类比法

0.05
0.05
MEA测量

/
含药物废液

物料衡算法

0.1
0.1
消毒
/
废灯管
类比法

50
50
包装、实验
/
废试剂瓶、玻璃器皿
类比法
1
1
废气处理
活性炭装置
废活性炭
类比法
50
50
非化学品原辅料包装

/
废包装材料
一般工业固废

类比法

250
综合利用处置
250
综合利用处置

纯水制备
纯水机
废离子交换树脂
类比法
25
综合利用
25
厂家更换
纯水制备
废RO膜
类比法
5
5
人员办公生活

/
生活垃圾

生活垃圾

产污系数法

3900
委托环卫部门处置
3900
委托环卫部门处置

环境影响及防治措施
本项目产生的危险废物有实验废液、废培养基、PBS洗涤液、废培养基上清液、废实验耗材、废缓冲液、乙醇废液、首次清洗废液、脂质废液、蛋白液、无机盐废液、废包被液、含药物废液、废灯管、废试剂瓶和玻璃器皿、废活性炭等，一般工业固废主要为废离子交换树脂、废RO膜、废包装材料。办公生活产生生活垃圾。
固废贮存设施设置情况
①本项目不独立设置一般固废暂存库，废反渗透膜、废树脂等在产生环节由更换厂商回收处理利用。

企业产生的一般废包装材料收集后暂存于实验室垃圾收集点，定期出售给废旧物资回收单位。
②危废收集暂存

实验室设置废液桶，液体危废倒至采用50kg废液桶密闭桶装双层放置，废液距离废液桶顶部10cm时收集至危废收集点，每个月处置一次，最大暂存量0.25t/a，合计需要包装桶6个，桶径以0.4m计，则最大需占地面积1m2。

实验室固体危废采用50kg防漏胶袋装双层放置，按照每个月处置一次，则最大暂存量为0.005t，堆高以1m计，需占地面积0.1m2。

上述危废合计占地面积1.1m2，考虑废物分区贮存和足够的通道留设，本项目设置危废收集点面积5m2，可满足危险废物暂存要求。            

收集贮存管理要求

     实验室设置危险废物收集点，并按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《省生态环境厅关于印发<江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）>（苏环办〔2021〕290号）》相关规定设置危险废物警示标志。存放两种及以上不相容危险废物时，应分类分区存放，设置一定距离的间隔。实验室管理人员应对暂存点包装容器和防漏容器密闭、破盾、泄漏及标签粘贴、投放登记表填写、存放期限等情况定期检查并做好检查记录。危废收集点危险废物应结合暂存情况确定清运频次，最大暂存量不宜超过贮存设施装满时的3/4，暂存时间最长不应超过30天，做到及时转运、处理，降低环境安全风险。

实验室单位的危险废物贮存设施（或贮存区）的建设与运行管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）等要求。
实验室危险废物应分类贮存，不同种类间应有明显间隔。严禁性质不相容、具有反应性且未经安全性处置的实验室危险废物混合贮存；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。实验室危险废物贮存区应根据《实验室危险废物投放登记表》制作危险废物贮存管理台账，如实记录实验室危险废物贮存情况。台账应随转移联单保存至少五年。危险废物贮存设施应符合规划、安全、消防、环保、建设等方面相关手续的要求。
本项目危废产生区域收集点设计情况见表4-27。
表4-27  本项目危废收集点（设施）基本情况表
序号

贮存场所名称
危险废物

名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
贮存方式
贮存能力
贮存周期
危废

收集点
试验废液
HW49
900-047-49
实验大厅内西北侧
密封桶
0.05t
一个月
废培养基
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
PBS洗涤液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
废培养基上清液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
废实验耗材
HW49
900-047-49
吨袋
0.05t
废缓冲液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
乙醇废液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
首次清洗废液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
脂质废液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
蛋白液、无机盐废液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
废包被液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
含药物废液
HW49
900-047-49
密封桶
0.05t
废灯管
HW29
900-023-29
密封袋
0.05t
废试剂瓶、玻璃器皿
HW49
900-047-49
密封袋
0.05t
本项目收集点最大贮存量0.6t，有能力暂存本项目危废。
（3）运输过程的环境影响分析
危险废物的收集、运输按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。需处理的危废采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。
（4）危险废物处置可行性
本项目主要危废类别为HW49（900-047-49）、HW29（900-023-29）和HW49（900-039-49）。

根据对周边危废处置单位调查，本项目所在区域有相应处置资质的单位详见表4-28。
表4-28   本项目危险废物处置可行性分析一览表
危废类别
处置单位名称及地点
处置可行性分析
HW49(900-047-49)
南京市范围：南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司（南京化学工业园玉带片Y09-2-3地块）、南京威立雅同骏环境服务有限公司（南京化学工业园区云纺路8号）、南京福昌环保有限公司（南京化学工业园区长丰河路1号）等
可行
HW29(900-023-29)
南京市范围：南京润淳环境科技有限公司（南京市高淳区经济开发区永花路3号3幢）、南京卓越环保科技有限公司（南京市浦口区星甸街道董庄路9号）、南京乾鼎长环保能源发展有限公司（南京市江宁区环保产业园静脉路）等
可行
本项目现在尚处于环评阶段，暂未产生危废，建设单位承诺项目建成运营后产生的危废委托有资质的单位处置，承诺书详见附件7。

一般工业固废

本项目产生的一般工业固废为未沾染类废包装材料、废离子交换树脂和废RO膜，废包装材料日产日清，由大楼物业委外综合利用；废离子交换树脂和废RO膜由纯水仪厂家定期更换回收利用，不在实验室内暂存。
生活垃圾

本项目产生的生活垃圾按照《南京市垃圾分类管理条例》等文件进行分类后依托E座第5层垃圾收集间集中收集后委托环卫部门处置。

小结
综上，本项目产生的危险废物委托有资质单位处置，一般工业固体废物综合利用处置，生活垃圾委托环卫部门处置。项目产生的固体废物均能进行安全有效合理处置，固体废物“零排放”，对环境影响较小。

地下水、土壤

污染源及途径

正常工况下，本项目涉及的环境风险物质不泄漏，固体废物包装完好，试剂暂存处、危废暂存间、实验区等地面防渗良好，不会对地下水、土壤环境造成影响。事故状态下，本项目可能污染地下水、土壤途径主要有存储的化学品泄漏、暂存的危险废物包装以及地面防渗层破损，导致危险废物泄漏至土壤和地下水中以及事故时消防废水外溢，对地下水和土壤造成影响。

本项目位于中丹生态园二期E座5楼，租赁实验室已建成，地面已做好硬化、防渗等处理措施，原辅料、危险废物分别放置在专用试剂柜、防爆柜和危废收集点，基本无污染地下水和土壤的途径，对地下水和土壤环境影响较小。

（2）地下水、土壤污染防治措施

①源头控制措施

本项目主要的地下水、土壤污染源为实验区、试剂暂存处、危废收集点等。污染源头的控制包括对于上述各类设施，严格按照国家相关规范要求，采取相应的防腐、防渗措施，实验过程中防止和降低污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏引起环境风险事件降低到最低程度，设置视频监控，做到污染物“早发现、早处理”。

②分区防渗措施

本项目实验室（含危废收集点、普通试剂柜、防爆柜）、细胞间属于重点防渗区，更衣区、备用间、缓冲区为简单防渗区。重点防渗地面设置等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s或者参照GB18598-2023执行；液态危废设置防渗漏托盘，泄漏污染物及时收集；各类化学品放置于专用试剂柜和防爆柜。

③应急响应

制定突发环境事件应急预案，配置应急设施，一旦发现地下水、土壤可能受到影响，立即启动应急措施控制环境影响。

生态

本项目位于南京江北新区中丹生态园二期E座已建厂房内，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，不需要设置生态保护措施。

环境风险

项目环境风险调查、风险潜势判断和评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和B.2和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中相关内容，识别本项目风险物质。

当只涉及一种危险物质时，该物质总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目主要危险物质主要来源于原辅料（乙醇、盐酸、乙酸乙酯、异丙醇、辛烷、二甲基亚砜）和危险废物。本项目识别的危险物质及Q值见表4-29。

表4-29  本项目危险物质数量与临界量比值表

类别

序号

物质名称

CAS号

最大存在量t

临界量Qn/t

Q值

备注

原辅料
1
盐酸
7647-01-0
0.0006
7.5
0.00008
/
2
75%乙醇

64-17-5
0.04
500
0.00008
75%乙醇折算为“乙醇”

3
乙酸乙酯
141-78-6
0.0045
10
0.00045
/
4
异丙醇
67-63-0
0.0004
10
0.00004
/
危险废物
5
实验废液

/
0.5
10
0.05
识别为“COD浓度≥10000mg/L的有机废液”，实验废液最大存在量以半年产生量计
6
首次清洗废液
/
0.05
100
0.0005
识别为附录B.2“3危

害水环境物质（急性毒性类别1）”，最大存在量以半年产生量计
项目Q值∑

0.05115
/
本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.05115＜1，环境风险潜势为I，可进行简单分析，无需进行风险专项评价。

环境敏感目标概况

本项目周边环境敏感保护目标见第三章。

典型事故情形分析

本项目可能涉及的典型事故情形见表4-30。

表4-30 本项目可能的典型事故情形
危险单元
潜在风险源
危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响环境要素
实验区
化学药剂
乙醇、盐酸、乙酸乙酯、辛烷、异丙醇、二甲基亚砜等

泄漏、火灾、爆炸次生/伴生

扩散、渗透、吸收

大气、地下水、地表水、土壤

危废收集点
危险废物
实验废液
泄漏、火灾、爆炸次生/伴生
扩散、渗透、吸收

大气、地下水、地表水、土壤

环境风险防范措施
切实履行从危险废物产生、收集、贮存等环节各项环保和安全责任，制定危险废物管理计划并备案；在危废收集点设置危险废物警示标志。危废暂存间配备防晒、防火、防渗、防漏、消防、监控等设施。

根据《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）规定，对环保设备设施开展安全风险辨识与管控，健全内部管理制度，规范建设治理设施，确保安全、稳定、有效运行。
按照《关于印发〈企业突发环境事件风险防控体系建设技术指南（试行）〉〈南京市环境应急救援队伍建设指南（试行）〉的通知》（宁环办〔2024〕52号）要求建设环境风险设施和配备环境应急物资。

按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）的要求，加强危险化学品管理；制定危险化学品安全操作规程，对危险化学品作业场所进行安全检查。

液态原辅料、危险废物一旦发生泄漏，应采用托盘、收集桶等及时收集全部泄漏物，转移到空置的专用容器中，暂存间地面设置防渗防腐，危险化学品均为外购包装完好的且存放于专用危险化学品防爆柜中；泄漏区域及时用抹布及专用工具进行擦洗，并加强通风，减少废气聚集挥发对大气环境的影响。泄漏处理产生的固废统一作为危废处置。

依托租赁园区建立“风险单元—管网、应急池—厂界”的突发水污染事件“三道防线”。
生物安全防范措施

本项目实验室生物安全等级为P1。生物实验室配备有安全设备和设施、生物实验室的设计以及安全操作应符合《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）的BSL-1级要求，主要采取的生物安全防范措施要求如下：

①应配备应急照明、应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。

②生物实验区主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；生物实验区主入口的门应有进入控制措施。

③生物实验室工作区域外设有存放备用物品的条件。

④在生物实验室工作区配备洗眼装置。

⑤在生物实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器作为消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备满足灭菌灭活要求。

⑥生物实验间内配备生物安全柜。

⑦应按生物实验的设计要求安装和使用生物安全柜，项目生物安全柜配有高效过滤器，过滤后的空气排回实验室内部，再由实验室排风系统排至室外，室内应设有通风系统。

危废收集点采取“分类收集，分区暂存”，设专人管理，设视频监控，危险废物定期委托有资质单位处置，地面设防渗防腐环氧地坪，液体危废设泄漏收集托盘，确保危险废物安全暂存。
应急管理制度
建设单位要建立健全环境应急管理规章制度，建立环境风险隐患排查治理领导小组，配备相应的管理和技术人员。

落实主要负责人环境安全第一责任人责任，重点岗位为实验区、试剂暂存处、危废暂存间等，明确了重点岗位的责任人。

建立巡检和维护制度，设定专人定期巡检和维护，包括实验设施、环保设施、暂存设施等定期检查和养护，确保正常运行。

建立环境应急预案及演练制度。每年组织员工进行环境应急宣传培训教育和应急预案演练。

建立环境事件信息报告制度，包括信息内部报告、信息报告、信息通报等信息报告制度，并落实到各个职能部门。

制定环境风险常态化隐患排查制度并定期开展隐患排查。
制定突发环境事件应急预案，并完成备案。

小结

本项目存在泄漏及泄漏引起的火灾风险。在采取了较完善的风险防范措施及配备相应的应急物资，同时按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）等文件规定落实安全风险辨识与管控措施后，加强安全管理，严格遵守规章制度，落实岗位责任制，加强培训，减少失误操作，事故发生后立即启动应急预案，并视事态变化和可能影响范围，加强与园区预案的联动。有组织地进行事故排险和善后恢复、补偿工作，可以把环境风险控制在最低范围。
综上所述，在采取相应的环境风险措施后，本项目环境风险基本可控。建设单位应进一步加强项目的监控、火灾自动报警、消防、应急控制措施，加强突发环境事件应急预案演练，提高应急响应水平，将环境风险降至最低。本项目环境风险简单分析内容见表4-31。

表4-31  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

耐尼恩南京实验室建设
建设地点

江苏省

南京市

江北新区

（/）县

新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园E座5层
地理坐标

经度

118度41分21.91秒

纬度

32度11分12.048秒

主要危险物质分布

主要分布于防爆柜、危废收集点
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

主要环境影响途径为液态物质泄漏挥发对大气环境的影响。本项目设有完备的防腐防渗、监控、火灾自动报警系统，在出现泄漏情况下可得到有效处理，不会对周边大气、地表水、地下水、土壤环境等造成较大不利影响。

风险防范措施要求

加强危废收集、贮存、处置管理，加强原辅料使用和暂存管理，配备应急物资，定期演练突发环境应急预案，提高应急处置能力。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目运营过程中贮存的原辅料、危险废物，经计算Q＜1，建设项目环境风险潜势为I。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表，本项目环境风险可开展简单分析。

电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。




五、环境保护措施监督检查清单

	  内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒（FQ-1）
	乙酸乙酯、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、臭气浓度
	通风橱+二级活性炭吸附装置+50m排气筒）
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2限值、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准

	地表水环境
	DW001（纯水制备浓水、再次清洗废水、灭菌锅废水、地面清洁废水）
	COD、SS、TP、盐分
	依托中丹生态园研发楼二期污水处理站
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准

	
	DW001（生活污水）
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	依托中丹生态园研发楼二期化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准

	声环境
	离心机、空气压缩机等
	噪声
	选用低噪声设备，合理布局，隔声减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	设置危废收集点用于暂存危险废物。本项目产生的危险废物（其中部分实验废液、废实验耗材等危废经高压灭菌锅灭活后）委托有资质单位处置；一般工业固废中的废包装材料日产日清，由大楼物业委外综合利用，废离子交换树脂和废 RO膜由纯水机厂家更换后回收；生活垃圾统一由环卫部门处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	实验室（含危废收集点、防爆柜、普通试剂柜）等区域做好防腐、防渗措施；编制应急预案，配套建设应急设施。

	生态保护措施
	无。

	环境风险防范措施
	危险化学品收集点做好泄漏报警、消防等措施；实验场所应做好防火、防爆、防毒措施；制定危险化学品的采购、使用、储存和处理的全流程管理程序；危废收集点由专人管理，危险废物委托有资质单位处置；迅速收集、清理溢出散落的危险废物和危险化学品；编制突发环境事件应急预案并定期进行培训和演练；涉及危险化学品的场所与实验工序加强与安全生产专项预案的联动。

	其他环境管理要求
	环境管理
污染治理设施的管理、监控制度

建设单位需建立一套完善的环保监督、管理制度，包括固体废物储存管理制度、污染治理设施运行管理制度等。配备专业环保管理人员。建立健全污染治理设施的运行和管理制度，同时切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染治理设施的管理必须与研发实验活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件等。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。项目依托的废水收集和处理设施及排口由南京生物医药谷建设发展有限公司统一管理，项目新建固废污染防治措施（危废暂存间）由建设单位自行管理。

台账制度

实验信息台账：记录研究样品量、样品来源及性质等基本信息；含VOCs原辅材料名称及VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量等。

污染防治措施运维台账：研发和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（高效过滤净化器）购买处置记录台账；按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等文件要求记录固废分类收集、分区贮存、密闭包装、贮存时间、清运频次、责任人等运行管理情况台账；参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况等信息；定期开展自行监测，自行监测报告和各类台账保存期限不少于5年。

排污口规范化设置
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定，本项目排污口应按以下要求设置：

有组织废气排气筒应规范设置永久采样孔、采样监测平台，排放口应按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。

危废收集点
“三同时”验收一览表

本项目总投资230万元，环保投资为36万，占总投资额的15.7%，“三同时”验收一览表见表5-1。
表5-1  本项目“三同时”验收一览表
类别

排放源

环保设施名称

投资额/万元

处理效果

进度

废气

实验区
二级活性炭吸附装置、排气筒
20
满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2、6、7限值

与本项目“同时设计、同时施工、同时投入使用”
废水

实验废水
依托中丹生态园研发楼二期污水处理站

/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准
生活污水
依托中丹生态园研发楼二期化粪池

/
噪声

研发设备

选购低噪声设备，隔声、减振等降噪措施

3

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

危险废物

委托有资质单位处置，“零排放”

5
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

环境风险

编制应急预案编制和备案，配备应急物资

6
/
环境管理机构和环境监测能力

健全环境管理和自行监测制度、固废暂存标识标牌等

2

/

合计

36
/

/
营运期污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目营运期需对废水、废气和噪声污染源进行监测，监测计划见表5-2。

表5-2  本项目营运期污染源监测工作计划

污染源类别

监测点位
监测项目
频次
执行标准
废水
中丹生态园研发楼二期污水处理站出口
pH值、COD、SS
1次/年

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
NH3-N、TP、TN、盐分
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准

废气
有组织
排气筒（FQ-1）
NMHC、 乙酸乙酯、硫酸雾、HCl、臭气浓度
1次/年
NMHC、HCl、乙酸乙酯执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准
厂内无组织

实验室门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1～2个监控点

NMHC
1次/年

《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6限值
厂界无组织
厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）

NMHC、臭气浓度、硫酸雾
1次/年

非甲烷总烃、HCl参照执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准
噪声

中丹生态园研发楼二期E座四周外1m

连续等效A声级
1次/每季（仅监测昼间噪声）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
注：本项目产生的废水依托中丹园研发楼二期污水站、化粪池处理后接管排放，废水自行监测可引用中丹园研发楼自行监测数据。




六、结论

	结论
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合规划要求，符合“三区三线”、生态环境分区管控要求，采取的各项环保措施合理可行，污染物可达标排放，污染物总量按照区域管理要求落实，采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可控，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求的前提下，从生态环境保护的角度来讲，项目建设是可行的。

建议

持续做好环保设施的维护、运行和污染源自行监测工作，确保污染治理设施正常运行，污染物持续达标排放。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	乙酸乙酯
	0
	0
	0
	0.00024
	0
	0.00024
	+0.00024

	
	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.0022
	0
	0.0022
	+0.0022

	
	
	VOCs
	0
	0
	0
	0.00244
	0
	0.00244
	+0.00244

	
	
	硫酸雾
	0
	0
	0
	0.000041
	0
	0.000041
	+0.000041

	
	
	HCl
	0
	0
	0
	0.000018
	0
	0.000018
	+0.000018

	
	无组织
	乙酸乙酯
	0
	0
	0
	0.00009
	0
	0.00009
	+0.00009

	
	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.00081
	0
	0.00081
	+0.00081

	
	
	VOCs
	0
	0
	0
	0.0009
	0
	0.0009
	+0.0009

	
	
	硫酸雾
	0
	0
	0
	0.0000045
	0
	0.0000045
	+0.0000045

	
	
	HCl
	0
	0
	0
	0.000002
	0
	0.000002
	+0.000002

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	792.1
	0
	792.1
	+792.1

	
	COD
	0
	0
	0
	0.04
	0
	0.04
	+0.04

	
	SS
	0
	0
	0
	0.008
	0
	0.008
	+0.008

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.004
	0
	0.004
	+0.004

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0004
	0
	0.0004
	+0.0004

	
	TN
	0
	0
	0
	0.012
	0
	0.012
	+0.012

	
	盐分
	0
	0
	0
	0.007
	0
	0.007
	+0.007

	固体废物
	危险废物
	实验废液
	0
	0
	0
	0.0003
	0
	0.0003
	+0.0003

	
	
	废实验耗材
	0
	0
	0
	0.0008
	0
	0.0008
	+0.0008

	
	
	废培养基
	0
	0
	0
	0.00025
	0
	0.00025
	+0.00025

	
	
	废PBS洗涤液
	0
	0
	0
	0.00002
	0
	0.00002
	+0.00002

	
	
	废培养基上清液
	0
	0
	0
	0.000001
	0
	0.000001
	+0.000001

	
	
	废缓冲液
	0
	0
	0
	0.000025
	0
	0.000025
	+0.000025

	
	
	乙醇/异丙醇废液
	0
	0
	0
	0.04
	0
	0.04
	+0.04

	
	
	废紫外灯管
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	
	首次清洗废液
	0
	0
	0
	2.4
	0
	2.4
	+2.4

	
	
	废试剂瓶、玻璃器皿
	0
	0
	0
	1.0
	0
	1.0
	+1.0

	
	
	脂质废液
	0
	0
	0
	0.000001
	0
	0.000001
	+0.000001

	
	
	蛋白液、无机盐废液
	0
	0
	0
	0.000004
	0
	0.000004
	+0.000004

	
	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	
	废包被液
	0
	0
	0
	0.00005
	0
	0.00005
	+0.00005

	
	
	含药物废液
	0
	0
	0
	0.0001
	0
	0.0001
	+0.0001

	
	一般工业固体废物
	废离子交换树脂
	0
	0
	0
	0.025
	0
	0.025
	+0.025

	
	
	废RO膜
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	
	废外包装材料
	0
	0
	0
	0.25
	0
	0.25
	+0.25

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	3.9
	0
	3.9
	+3.9


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a，废水：接管量/排放量。
� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���








[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


_1234567893.vsd
材料准备


脂双层实验


吹干芯片


芯片、离子缓冲液（KCl溶液/NaCl溶液）、辛烷、DPhPC、纯化蛋白


N2、CO2


脂质废液S9、
废蛋白液、无机盐废液 S10


N2、CO2


Orbit mini&16


废耗材S5


清洗芯片


去离子水、乙醇/异丙醇


G2 有机废气


清洗废液S8、脂质废液S9、
乙醇/异丙醇废液 S7、
废蛋白液、无机盐废液 S10


G2 有机废气



_1234567895.vsd
Sensor准备


膜制备


结束实验，清洗Sensor和系统


脂质溶液（DphpC+辛烷/正葵烷）、硫醇溶液（正十八硫醇+异丙醇）去离子水、非激活缓冲液（HEPES+MgCl2+NaCl）


有机废气G2


有机废气G2


含脂质、蛋白的废液S9


异丙醇有机废液S7


SURFE2R N1


清洗废液S8、废脂质、蛋白废液S9、乙醇/异丙醇废液S7、废耗材S5


蛋白脂质体、膜囊泡


转运体电生理实验


非激活缓冲液（HEPRS+MgCl2+NaCl）、激活缓冲液（HEPES+MgCl2+NaCl+离子溶液）、化合物溶剂（外液缓冲液+DMSO+该化合物成分）


去离子水、乙醇/异丙醇


无机盐废液S10



_1234567897.vsd
通风橱


活性炭风机一体机（二级活性炭吸附装置）


细胞培养、清洗仪器、材料准备、细胞内外液配置等


FQ-1排气筒（50m）


实验室



_1234567899.vsd
�

提升泵站


旋流沉砂池


调节水解池


缺氧池
厌氧池
好氧池


深度处理反应区
转盘滤池


消毒池


PAC


达标排放


污水


内回流


PAM


上清液


至提升泵房


污泥外运


泵


污泥浓缩池


污泥脱水机


二沉池


泵


泵


压滤液


至提升泵房



_1234567900.unknown

_1234567898.vsd
实验废水


调节池


三相三电解反应床


气浮沉淀�

消毒氧化池


PAC


达标接管


脱水污泥


次氯酸钠


反应准备池


排水池


浮渣池


标准化排污口


酸、碱


上清液回流


污泥池


定期委外处置


污泥脱水



_1234567896.vsd
Ipsc/ESC细胞


细胞复苏


MEA测量


结束实验


新鲜培养基


实验废液S1（含DMSO上清）


废培养基 S2
含药物废液S12


CardioExcyte 96


废耗材S5


冻存管、培养基


电极板铺板、种板


纤连蛋白/生物胶、新鲜培养基、去离子水、细胞悬液


废包被液S11



_1234567894.vsd
材料准备


囊泡制备实验


清洗ITO玻片


ITO玻片、乙酸乙酯、胆固醇、山梨醇


有机废气G2


有机废气G2


脂质废液S9


Vesicle Prep Pro


清洗废液S8、脂质废液S9、乙醇/异丙醇废液S7、废耗材S5


收集和保存囊泡


洗洁精、去离子水、乙醇/异丙醇



_1234567891.vsd
细胞获取（外购）


细胞复苏


细胞冻存


冻存液（DMEM培养基+胎牛血清FBS+DMSO）、冻存管


实验废液S1（含DMSO上清）


废实验耗材 S5


冻存管、DMEM培养基


细胞培养与传代


新鲜培养基、胰酶


废培养基S2、PBS洗涤液S3、废培养基上清液S4（含胰酶）


臭气浓度 G1


PBS缓冲液



_1234567892.vsd
培养好的稳转细胞系


细胞准备


全自动膜片钳实验


废培养基S2、PBS洗涤液S3、培养基上清液（含胰酶）S4


新鲜培养基、胰酶


Port-a-Patch


PatchLiner


SyncroPatch384


芯片、细胞内液缓冲液（EGTA+Hepes+KCl+NaCl+NaOH/HCl+KF/CsF+CsOH/KOH/HCl/H2SO4）、细胞外液缓冲液（NaCl+KCl+、CaCl2+MgCl2+D-葡萄糖水合物+Hepes+NaOH/HCl/H2SO4）细胞封接缓冲液（NaCl+KCl+CaCl2+MgCl2+D-葡糖糖水合物+Hepes+NaOH/KOH/HCl）、化合物溶液（含DMSO）


废缓冲液S6、
含DMSO化合物溶液废液S1


清洗仪器


去离子水、乙醇/异丙醇


G2 有机废气


乙醇/异丙醇废液 S7、
实验耗材 S5、清洗废液S8


G3 酸性废气


PBS缓冲液



_1234567890.vsd
生活用水


化粪池


纯水制备系统


浓水


570


新鲜水


高压灭菌锅


实验器皿清洗


456


456


废液 2.4


5.6


2.0


地面清洁


204


184


20


3


1.8


1.2


10


792.1


217.0005


361.7005


144.7


336.1


931.7005


进入危废


盘城污水处理厂


114


中丹生态园研发楼二期污水处理站


实验


废液 0.0005


0.0005


进入危废



